『2015천안예술의전당 음향기기 구매』

과 업 안 내 서

(기술조사서)

2015. 09. 07.

목 차	천안예술의전당 음향기기 구매

○ 필요성

- 음향설비 사용용도

○ 구매기기  내역

○ 구매 및 일반사양서

○ 특기사양서

필요성 및 용도	천안예술의전당 음향기기 구매

가. 필  요  성

본 설비는 효율적인 공연장 운영과  운영자가 최소한의 시간과 불필요한 이동 없이 객석에서 모든 동작이 확인될 수 있도록 구성해야 하며, 기능을 사용함에 제약이 없고 목적에 따라 효율적 운영으로 최대의 효과를 얻도록 하는데 그 목적을 두어야 한다.

- 음향설비 사용용도

1) 모니터 스피커

- 현재 사용 중인 메인스피커와 모니터스피커는 MEYER SOUND에서 제작한 제품으로서 새로 구입하고자하는 제품을 동일브랜드로 구입하여 내부 프로세싱(EQ, 위상 보정, 신호 분배, 드라이버 보호기능)과 고음과저음의 음색이 기존에 보유하고 있는 스피커와 최대한 똑같은 소리를 송출하여 최상의 소리를 만들기 위함. 무용, 뮤지컬 공연 시 무대양쪽에 연기자가 들을 수 있게 모니터스피커를 설치하여 사용하기 위함.

2) 프로젝터 렌즈

- 현재 사용 중인 표준렌즈(무대전면에서 사용)와 단렌즈(무대 뒤에서 사용)를 보유하고 있음.

하지만, 공연진행시 무대전면에 영상을 비추었을 때 화면이 꽉 차지 않아 사용자 및 고객이 민원이 있기에 공백을 최소화하여 꽉 찬 전체화면이 될 수 있는 렌즈를 구입하여 고객만족을 극대화하기 위함.

3) 콘덴서 마이크

- 현재 대구경 콘덴서마이크를 보유하고 있지 않으므로 대구경 콘덴서마이크를 구입하여 합창단 및 오케스트라 공연 시 원활한 공연지원이 이루어질 수 있게 하기 위함.

추후, 다량의 대구경 콘덴서마이크 구입이 필요함.

4) 마이크 스탠드 이동형 보관함

- 현재 마이크 스탠드 보관함이 없어서 필요시 낱개로 이동하여 지원 시 파손 우려가 생기므로 마이크스탠드 보관함를 구입하여 이동 및 유지 관리 시 파손 및 장비보호를 하기 위함.

5) 콘솔 조정용 아이패드

- 현재 천안예술의전당 소공연장은 조정실이 완전 폐쇠된 공간에 설치되어 있어, 음향조정 시 직접 음을 듣고 해야 하나 그렇지 못하므로 공연진행에 어려움이 많음.

콘솔 제작사에서 무선장비와 호환하여 사용할 수 있는 프로그램을 개발되어, 무선조정이 가능한 장비를 사용하여 원활한 지원이 가능하게 하고자함.

6) XLR Connector Line

- 마이크케이블 및 멀티케이블에 연결하여 사용하는 컨넥터로서 마이크케이블을 추가 제작하여 원활한 공연지원을 하고자함.

7) Multi Mic Cable

- 한 곳에 모여 있는 음원을 여러 개의 마이크케이블로 연결하지 않고 한 개의 케이블에 다수의 케이블이 심어져있는 케이블을 사용하여 깨끗하고 간편하게 사용할 수 있는 멀티케이블.

기기내역	천안예술의전당 음향기기 구매

번호	품 명	규 격	수량	단위	비 고
1	Stage Monitor SPEAKER	UPJ-1P	2	EA
2	Stage Monitor SPEAKER	UPA-1P	2	EA
3	Projector Long Lens	LNS-W04	1	EA
4	Condenser Mic	C414XLS Stereo	1	SET
5	Mic Stand Case	MSC-25	2	EA
6	콘솔 조정용 아이패드	Air2 64GB	1	EA
7	XLR Connector Line용	NC3MXX(숫)	100	EA
8	XLR Connector Line용	NC3FXX(암)	100	EA
9	Multi Mic Cable	L-4E3-4P	100	M
10	Multi Mic Cable	L-4E3-8P	100	M

공급자증명원 및 기술지원(AS)확약서 제출

가. 공급자 증명원 및 기술 지원(A/S)확약서

- 공급자 증명원의 목적 : 당 전당에 사용 할 제품은 정상적인 유통에 의한 제품임을 증명하고, 공급함을 증명하기 위한 것으로 정상적 유통 제품이 아닌 경우 차후 발생하는 기술 지원 및 원활한 A/S를 보장받기 위함.

- 기술 지원 확약서의 목적 : 기술 지원 및 타 제품의 호환성, 차후 A/S의 원활한 업무 진행을 목적임

나. 공급자 증명원 및 기술 지원(A/S)확약서 제출목록

번호	품 명	규 격	수량	단위	비 고
1	Stage Monitor SPEAKER	UPJ-1P	2	EA
2	Stage Monitor SPEAKER	UPA-1P	2	EA
3	Projector Long Lens	LNS-W04	1	EA
4	Condenser Mic	C414 XLII MATCHED PAIR	1	EA

구매 및 일반사양서	천안예술의전당 음향기기 구매

1. 구매설명서

가. 목 적

천안예술의전당에서 음향기기 구매 건에 관한 일반적인 공통 사항으로 가장 합리적이고 효율적인 음향 시스템이 되도록 하는데 있다.

나. 시스템 설치개요

- 건      명 : 천안예술의전당 음향기기 구매건

- 주요시스템 : 음향 시스템

다. 납품기한 : 2015. 00 (예상기간 : 2015. 00. 00 ~ 00. 00)

라. 납품(설치) 장소  :

- 천안예술의전당

- 주소 : 충청남도 천안시 동남구 성남면 종합휴양지로 185

마. 하자 기간  : 납품 후 검사완료일로부터 2년

2. 일반사양서

가. 목 적

본 사양서는 음향기기의 납품에 대하여 적용 한다.

나. 적용 범위 및 법규

1) 발주자 지정 장소까지의 운반 및 하차

2) 납품기기의 성능, 하자 보장책임 및 보전에 필요한 제반 행위

3) 한국 공업 표준 규격

4) 기타 관련 법규

다. 운반 및 납품

1) 계약사는 제작, 시험 완료 후 운반하여 납품한다.

2) 계약사에서 납품하는 장비는 정식으로 수입한 제품이여야 하며, 향후 하자보증 기간이 완료되었어도 A/S가 가능하도록 기술지원에 문제가 없어야 한다.

3) 모든 제작품은 완전 조립된 상태로 납품함을 원칙으로 한다.

단, 완전 조립된 상태로 운반 및 납품이 불가능한 제작품은 분해 운반하되 계약사 책임으로 재조립하여야 한다.

4) 납품장소는 발주자가 지정하는 장소로 한다.

라. 하자 및 보수

기기불량 또는 파손이 발생할 경우 납품업체는 책임을 지고 신속하게 무상, 교환하고 하자 보증기간은 납품일로부터 2년간 품질을 보증 한다. 단, 천재지변, 사용자 부주의로 불량이나 파손부분은 유상, 교환 및 수리한다.

마. 납품 자재 관리

각종 제작 납품 설치 시 소요되는 기간 동안 제품에 대한 자체 관리방안을 강구하여야 하며, 손상된 제품에 대하여는 계약사가 책임지고 보수 또는 교환 신설하여야 한다.

바. 납품기한

계약 체결 후 발주처와 협의한다.

사. 기타 사항

본 사양서에 표시되지 않은 사항이나 의견이 있을 시에는 발주처와 협의하여 결정한다.

특기사양서	천안예술의전당 음향기기 구매

가. 납품 개요

천안예술의전당은 지역문화예술 발전을 위해 건립한 관내의 최고 복합문화공간으로 시민 및 공연예술인들에게 양질의 서비스를 제공하기 위하여 최고의 시스템을 마련하고자 한다. 따라서 전당에 납품할 음향기기는 현재 사용 중인 제품과 호환이 되어야 하며, 제품의 성능은 동등 이상이어야 한다.

나. 제품시방

Stage Monitor SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기  능

본 기기는 셀프 파워드 풀 레인지 시스템이다. 기기의 트랜스듀서는 10인치 저음 콘 드라이버와

3인치 컴프레션 드라이버로 구성되며 80도 수평각 50도 수직각을 가지는 혼이 장착되어 있다.

또한 혼을 회전 시켜 상황에 맞는 수평 / 수직 커버리지를 구현할 수 있다. 본 스피커 시스템은

내부 프로세싱 장치와 2채널 앰프를 내장하며 각 채널은 각 드라이버를 구동한다.

프로세싱 펑션은 EQ, 위상 보정, 신호 분배, 드라이버 보호기능을 포함한다.

크로스오버 포인트는 2KHz 이다.

2) 기기특성

Acoustical

Operating Frequency Range	: 55 Hz - 20 kHz

Free Field Frequency Response	: 66 Hz - 18 kHz ±4 dB

Phase Response	: 750 Hz - 18 kHz ±45°

Maximum Peak SPL	: 128 dB

Dynamic Range	: >110 dB

Coverage

Horizontal Coverage	: 80°

Vertical Coverage	: 50°

Crossover

: 2000 Hz

Transducers

Low Frequency	: One 10" cone driver with neodymium

magnet

Nominal impedance: 4 Ω

Voice coil size: 2"

Power-handling capability: 400 W (AES)

High Frequency	: One 3" compression driver

Nominal impedance: 16 Ω□

Voice coil size: 3"□

Diaphragm size: 3"□

Exit size: 0.75"

Power-handling capability: 100 W (AES)

Amplifiers

Type	: Two-channel complementary

MOSFET output

stages(class AB/bridged)

Output Power	: 300 W total

THD, IM, TIM	: <.02%□

Load Capacity	: 4 Ω low channel; 16 Ω high channel

Cooling	: Forced air cooling over amplifier heatsink

RMS Network (Optional)                         : Equipped for two conductor twisted-pair                                                        network, reporting all operating parameters                                                       of□amplifiers to system operator’s host

computer.□

Dimensions                                      : 11.15" w x 22.43" h x 12.25" d

(283 mm x 570 mm x 311 mm)

Weight                                          : 46 lbs (20.87 kg)

MEYERSOUND. UPJ-1P및 동등 이상 제품이어야 한다.

Stage Monitor SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1)기  능

본 기기는 셀프 파워드 풀 레인지 시스템이다. 기기의 트랜스듀서는 12인치 저음 콘 드라이버와

3인치 컴프레션 드라이버로 구성되며 100도 수평각 40도 수직각을 가지는 혼이 장착되어 있다.

본 스피커 시스템은 내부 프로세싱 장치와 2채널 앰프를 내장하며 각 채널은 각 드라이버를 구동

한다. 프로세싱 펑션은 EQ, 위상 보정, 신호 분배, 드라이버 보호기능을 포함한다. 크로스오버

포인트는 1200Hz 이다.

2)기기특성

Acoustical

Operating Frequency Range	: 60 Hz - 18 kHz

Free Field Frequency Response	: 80 Hz - 17 kHz ±4 dB

Phase Response	: 600 Hz - 16 kHz ±45°

Maximum Peak SPL	: 133 dB

Dynamic Range	: >110 dB

Coverage

Horizontal Coverage	: 100°

Vertical Coverage	: 40°

Crossover

: 1200 Hz

Transducers

Low Frequency	: One 12" cone driver

Nominal impedance: 2 Ω

Voice coil size: 3"

Power-handling capability: 400 W (AES)

High Frequency	: One 3" compression driver

Nominal impedance: 16 Ω□

Voice coil size: 3"□

Diaphragm size: 3"□

Exit size: 1.4"□

Power-handling capability: 100 W (AES)

Amplifiers

Type	: Two-channel complementary MOSFET

output                                                      stages (class AB/bridged)

Output Power	: 550 W total

THD, IM, TIM	: <.02%□

Load Capacity	: 2 Ω low channel; 16 Ω high channel

Cooling	: Convection; 24 V DC output for optional                                                           external fan

RMS Network (Optional)                         : Equipped for two conductor twisted-pair                                                          network, reporting all operating parameters                                                       of□amplifiers to system operator’s host

computer.□

Dimensions                                      : 14.50" w x 22.40" h x 14.30" d

(368 mm x 569 mm x 363 mm)

Weight                                          : 77 lbs (34.93 kg)

MEYERSOUND. UPA-1P 및 동등 이상 제품이어야 한다.

Projector Long Lens

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 현재 보유하고 있는 프로젝터와 호환이 되어야한다.

(보유 프로젝터 : SANYO PLC-XF47K, PANASONIC PT-EX16K)

2) 기기특성

- Type                                   : Wide-angle zoom

- Focal Length                            : 58 - 76 mm

- Aperture                                : 1.7 - 2.3

- Diameter                                : 122 mm

- Zoom                                   : Motorized (1.3)

- Focus                                  : Motorized

- Weight                                 : 2.8 kg

* LNS-W04 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

Condenser Mic

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 멀티 패턴 콘덴서 마이크로 모든 응용 프로그램에 대한 완벽한 음향 수음을 위해 Omni, wide cardioid, cardioid, hypercardioid, figure eight, and four intermediate pickup patterns의 선택을 제공한다.

2) 기기특성

- Microphone Type	: Condenser

- Mono/Stereo	: Stereo Pair

- Polar Pattern	: Omni, Wide Cardioid, Cardioid, Hypercardioid,                                                          Figure-8 and 4 Intermediate Settings

- Diaphragm Size	: 1" (25.4mm)

- Frequency Response	: 20Hz-20kHz

- Max SPL	: 140dB SPL (0.5% THD); 158dB SPL w/18dB

Pad

- Output Impedance	: 200 ohms

- Signal to Noise Ratio	: 88dB

- Self Noise	: 6dB-A (0dB preattenuation) (IEC 60268-4)

- Low Cut Filter	: 40Hz and 80Hz, -12dB/octave; 160Hz,

-6dB/octave

- Pads	: -6dB, -12dB, -18dB

- Color	: Dark Grey/Gold

- Connector	: XLR

- Weight	: .66 lb. (per mic)

- Included Accessories	: Shockmounts, Windscreens, Stereo bar,

Aluminum carry case

* C414 XLII MATCHED PAIR 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

Mic Stand Case

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 장비는 MIC Stand를 보관 및 이동이 용이하도록 제작 되어야 하며 Aluminum 마감과 ball corner은 강한 충격에 견딜 수 있도록 두껍고 튼튼하게 제작 되어야 한다. 또한 장비보호를 위하여 이동시 200kg이 넘는 하중에도 충격과 마찰을 최소화하기 위해 특별히 주문된 고탄성 소재의 바퀴를 채용하여 정숙하고 손쉬운 운반을 할 수 있어야한다.

2) 기기특성

홀 사이즈                                : 100mm

* MSC-25 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

콘솔 조정용 아이패드

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 기존 사용하는 장비와 무선 네트워크 연결로 사용 할 수 있어야하며 이동이 용의 하여 어느 장소에서나 가볍고 손쉽게 사용 할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- Resolution                               : 2048 x 1536 ( 264 ppi )

- Touchscreen                              : Multi-Touch

- Features                                 : Retina display, anti-glare, fingerprint resistant                                                oleophobic coating, fully laminated display

- Processor                                : Apple A8x

- 64-bit Computing                        : Yes

- Storage                                  : 64 GB

- Wireless Connectivity                     : 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0

- Rear-facing Camera                       : 8 Megapixel

- HD Video Recording                      : 1080p

- Features                                  : 8-megapixel iSight camera, Burst mode,                                                      FaceTime HD camera, Slow motion video, Time                                               lapse mode, autofocus, face detection in still                                                images, photo and video geotagging, tap to                                                focus, video stabilizer

- Front-facing Camera                     : 1.2 Megapixel

- Supported Digital Video Formats         : H.264 High Profile Level 5.0 (up to 1080p),                                                  MPEG-4 SP (up to 640x480), Motion JPEG

(up to 1280x720)

- Audio                                   : Two microphones , speaker

- Supported Digital Audio Formats         : AAC, AIFF, Apple Lossless, Audible, HE-AAC,                                                 MP3, WAV, protected AAC

- Security Devices                         : fingerprint reader

- Preloaded Software                      : App Store, Calendar, Camera, Clock, Contacts,                                               FaceTime, Game Center, Mail, Maps, Messages,                                              Music, Newsstand, Notes, Photo Booth, Photos,                                              Podcasts, Reminders, Safari, Siri, Videos,                                                     iBooks, iCloud, iTunes Store

- OS Required                             : Apple MacOS X 10.6.8 or later, Microsoft                                                    Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft                                              Windows XP Home Edition SP3 or later,                                                     Microsoft Windows XP Professional SP3 or                                                   later, Windows 8

- Interfaces                                 : 1 x headphones

1 x Lightning

- Capacity                                  : 27.3 Wh

- Run Time                                 : 10 sec

- Run Time Details                          : Web browsing over Wi-Fi - up to 10 hour(s)

Video playback - up to 10 hour(s)

Audio playback - up to 10 hour(s)

- Color                                     : space gray

- Sensors                                   : accelerometer, ambient light sensor, barometer,                                               digital compass, three-axis gyro sensor

- Features                                 : AirDrop, AirPlay, AirPrint, Apple M8 motion                                                 coprocessor, AssistiveTouch, Dictation, MIMO                                                 technology, VoiceOver screen reader, charging                                               via USB, iBeacon microlocation, parental controls

- Width                                   : 6.7 in

- Depth                                   : 6.1 mm

- Height                                  : 9.4 in

- Weight                                  : 15.4 oz

- Min Operating Temperature              : 32 °F

- Max Operating Temperature              : 95 °F

- Humidity Range Operating                : 5 - 95% (non-condensing)

- Min Storage Temperature                 : -4 °F

- Max Storage Temperature                : 113 °F

* Apple iPad Air 2 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

XLR Connector Line용

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 장비는 XLR cable connectors로써  세계표준 규격으로 사용이 편리하며 쉽고 빠르게 작업 할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- Connection Type                           : XLR

- Gender                                    : male

- Capacitance between contacts               : ≤ 4 pF

- Contact resistance                          : ≤ 3 mΩ (inner)

- Dielectric strength                          : 1,5 kVdc

- Insulation resistance                        : > 10 GΩ (initial)

- Rated current per contact                  : 16 A

- Rated voltage                              : < 50 V

- Cable O.D.                                 : 3.5 - 8.0 mm

- Insertion force                             : ≤ 20 N

- Withdrawal force                             : ≤ 20 N

- Lifetime                                      : > 1000 mating cycles

- Wiresize                                      : max. 2.5 mm²

- Wiresize                                     : max. 14 AWG

- Wiring                                       : Solder contacts

- Locking device                                : Latch lock

- Boot                                         : Polyurethan

- Contact plating                                : 2 µm Ag

- Contacts                                      : Brass (CuZn39Pb3)

- Insert                                         : Polyamide (PA 6.6 30 % GR)

- Locking element                               : Zinc diecast (ZnAl4Cu1)

- Shell                                          : Zinc diecast (ZnAl4Cu1)

- Shell plating                                   : Nickel

- Strain relief                                    : Polyacetal (POM)

- Flammability                                   : UL 94 HB

- Standard compliance                           : IEC 61076-2-103

- Protection class                                : IP 40

- Solderability                                    : Complies with IEC 68-2-20

- Temperature range                             : -30 °C to +80 °C

* NC3MXX 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

XLR Connector Line용

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 장비는 XLR cable connectors로써  세계표준 규격으로 사용이 편리하며 쉽고 빠르게 작업 할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- Connection Type                                 : XLR

- Gender                                          : female

- Capacitance between contacts                     : ≤ 4 pF

- Contact resistance                                : ≤ 3 mΩ (inner)

- Dielectric strength                                : 1,5 kVdc

- Insulation resistance                               : > 10 GΩ (initial)

- Rated current per contact                         : 16 A

- Rated voltage                                    : < 50 V

- Cable O.D.                                       : 3.5 - 8.0 mm

- Insertion force                                    : ≤ 20 N

- Withdrawal force                                  : ≤ 20 N

- Lifetime                                           : > 1000 mating cycles

- Wiresize                                          : max. 2.5 mm²

- Wiresize                                          : max. 14 AWG

- Locking device                                    : Latch lock

- Boot                                              : Polyurethan

- Contact plating                                    : 2 µm Ag

- Contacts                                          : Brass (CuZn39Pb3)

- Insert                                             : Polyamide (PA 6.6 30 % GR)

- Locking element                                   : Zinc diecast (ZnAl4Cu1)

- Shell                                              : Zinc diecast (ZnAl4Cu1)

- Shell plating                                       : Nickel

- Strain relief                                        : Polyacetal (POM)

- Flammability                                       : UL 94 HB

- Standard compliance                               : IEC 61076-2-103

- Protection class                                    : IP 40

- Solderability                                       : Complies with IEC 68-2-20

- Temperature range                                 : -30 °C to +80 °C

* NC3FXX 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

Multi Mic Cable

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 장비는 4 채널로 구성된 Audio 멀티케이블로 각 채널은 pvc 재킷으로 완벽하게 절연 처리되어 혼선 및 노이즈 제거를 제공하여야 한다.

2) 기기특성

- No. of Channels (Pairs)	: 4

- No. of Cond. (4 Per Channel)	: 16

- Wt Std. Lng. lbs (kgs)	: 31(14)

- Nom.O.D. in.                                         : .429

PVC Jacket Nom.Thick.in. (mm)                        : .043 (1.1)

Brittle Point F°(C°)                                    : -22(-30)

* L-4E3-4P 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

Multi Mic Cable

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 장비는 8 채널로 구성된 Audio 멀티케이블로 각 채널은 pvc 재킷으로 완벽하게 절연 처리되어 혼선 및 노이즈 제거를 제공하여야 한다.

2) 기기특성

- No. of Channels (Pairs)	: 8

- No. of Cond. (4 Per Channel)	: 32

- Wt Std. Lng. lbs (kgs)	: 57(26)

- Nom.O.D. in.                                        : .602

PVC Jacket Nom.Thick.in. (mm)                       : .051 (1.3)

Brittle Point F°(C°)                                   : -22(-30)

* L-4E3-8P 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.