「2016. 예술의전당 홍보 지주홍보 안내판 제작설치 사업」

지주홍보안내판 설치제작 시방서

2016. 08

1.광고물 제작/설치공사 일반시방서

2.광고물 제작/설치공사 특기시방서

광고물 제작/설치 공사 일반 시방서

1. 사업개요

1-1. 사 업 명 – 2016. 천안예술의전당 지주홍보안내판 사업

1-2. 사업목적

홍보(지주)간판을 설치하여 천안예술의전당 찾는 고객들의 인지도를 높이고 도시미관 개선 및 시장 활성화에 기여 하고자 함.

1-3. 설치장소 및 개요

*공고서 참조

1-4. 설치기간

계약일로부터 60일 이내

1-5. 예정공정표

구 분	계약일로부터 60일간																				비 고
	10					30					40					60
현장 파악 및 실측
간판 제작
기초터파기 및 콘크리트
간판 설치
주변청소정리 및 보고서 작성

2. 총칙

2-1. 적용범위

본 시방서는 천안예술의전당 지주간판 광고물 제작 ․ 설치공사에 적용한다.

2-2. 적용순서

천안예술의전당 기본 및 실시설계 일반 시방서 준칙 사항을 우선 적용한다.

2-2. 이의

도급자는 광고물 제작 ․ 설치 공사 전 건물 실측 등 필요한 준비를 하여야 하며 본 시방서에 기술되지 않은 사항, 상이한 사항 또는 해석상 차이가 있는 사항 및 기타 불분명한 사항은 계약 상대자가 협의하여 시행한다.

2-3.  공사의 작업 범위 및 광고물 허가대행

업소별 옥외광고물 허가서류대행 (지주간판.안전도검사등- 공사비에 포함)

광고물 제작 ․ 설치

운반 및 시공

현장 청소

검수

3. 사용재료

1) 본 규격서에 의거 사용할 자재의 우선 사용 순위는 공공기관의 승인 제품, KS품목, 국내 최우수제품 순으로 하며, 우선순위 대상제품이 없을 때 차 순위의 자재를 사용하되 자재선정에 대하여 공사감독관의 사전 승인을 받고 반입 또는 사용하여야 한다.  단, 국내에 자재가 없을 경우에는 국제적으로 공인된 규격품이나 수입국의 품질검사필증을 첨부한 재료를 사용하여야 한다.

2) 부실 자재를 사용한 것으로 판명될 경우 도급자 부담으로 재시공 하여야 한다.

4. 현장관리 및 안전관리

1) 현장작업 기간 중 화재 및 안전사고 방지를 위한 계획을 수립 시행하여야 하며 화기 사용 장소에는 소화기를 비치하고 작업자에게 사용 방법 등 교육실시 및 보호구 등을 착용하여 안전관리에 만전을 기하여야 한다.

2) 공사감독관은 공사의 안전한 수행을 위하여 정기 또는 수시로 도급자에 대한 안전 제반사항을 점검 또는 진단하여 미흡하거나 잘못된 사항에 대한 시정 및 해당공사 중지를 요구할 수 있으며, 이와 같은 요구가 있을 경우 도급자는 즉시 공사를 중지하여야 한다.

3) 휘발유, 전기 등의 위험물의 보관 및 취급은 관계법령에 정해진 바에 따라 최선의 방지책을 강구하     여야 한다.

4) 본 공사시공으로 각종 차량의 통행에 지장을 초래해서는 안 되며, 항시 교통 통제인을 상주토록

한다.

5) 설치할 장소의 주변 5m이내에는 보행자의 접근이 없도록 안전 펜스를 설치하고, 1인 이상의 인원을 배치하여 수신호를 통해 보행을 지도한다.

5. 공정관리 및 보고

1) 본 작업 시행 시 옥외광고물을 제작 후 설치에 앞서 공사감독관의 검사를 받아 다음 공정에 임하여야 하며, 사진 촬영 등 사후 증빙자료를 확보하고 공정이 완료가 된 후에도 공사감독관의 검사를 받도록 한다.

2) 도급자는 각 공정별(전, 중, 후) 사진을 동일한 위치에서 천연색으로 촬영하여, 납품완료시 사진첩에     정리하여 제출하여야 한다.

3) 본 작업지역은 동남·서북구청의 주요 구역으로 작업시행 중 발생하는 현장의 특수한 상황에 따른 작업시간의 연장, 단축 또는 야간작업이 필요할 경우 도급자는 공사감독관의 지시에 따라야 한다.

6. 경미한 변경

현장 마무리, 맞춤 등으로 재료의 치수, 위치 및 설치공법의 사소한 변경이나 미관개선을 위한 수량증감 등 경미한 변경은 공사감독관에게 보고 후 지시에 따르며 도급금액은 증액하지 아니한다.

7. 책임의 한계

당해 목적물의 납품 완료 전까지 발생한 목적물의 파손, 오염, 분실, 변형 등으로 인한 피해나 기존 시설물에 도급자의 귀책사유로 손상, 손해를 가하였을 경우 원상복구, 손해배상 등 일체 책임은 도급자에 있다.

8. 기타

8-1. 공기연장

도급자는 공사계약 일반요건에 따라 계약기간의 연장을 발주처에 요청할 수 있으며, 발주처는 공기연장의 타당성을 검토 후 공기 연장을 승인할 수 있다. 공기 연장 사유는 서면으로 제출한다.

8-2. 설계변경

1) 설계도서의 변경이 불가피한 경우 발주처의 승인을 받아 변경 시행할 수 있다.

2) 설계 변경사유는 서면으로 제출한다.

8-3. 공사의 임시 중지

1) 기후의 악조건으로 공사에 지장을 주게 될 우려가 있을 경우

2) 시공자가 설계도서 및 시방서 또는 공사감독관의 지시에 다르지 않을 경우

3) 본 공사 수행자의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 경우

4) 관련되는 다른 공사의 진척이 늦어져 공사의 계속이 부적당하다고 인정될 경우

5) 천재지변 및 예상치 않았던 상태가 발생되어 공사의 계속이 부적당 또는 불가능할 경우

9. 기존 광고물 철거

9-1.철거공사

1) 신규 제작 광고물의 설치를 위한 기존 광고물은 공사감독의 요구에 따라 철거 및 이동 조치하여야      한다.

2) 공사가 불가능하거나 심히 곤란한 부분(현장 주변 시설물, 광고주의 방해)에 대하여는 공사감독관에

게 보고하고, 사전조치를 취한 후 작업에 임한다.

3) 철거는 폐업소를 포함하며, 유리창광고물, 기둥 간판등을 포함한다.

9-2. 철거 및 발생품의 처리

1) 현장에서 철거된 구조물, 작업으로 발생한 고철 등은 공사감독관의 지시에 따라 처리한다.

2) 간판철거 후 손상된 건축물에 대한 복구는 기본적인 청소 및 부분적 실리콘 보강처리에 한하여 시행하되, 공사감독관과 협의하여 처리한다.

3) 그 밖의 타일, 줄눈, 기타 철거과정에서의 손상에 대한 처리는 도급자가 책임 시공한다.

10. 광고물 제작 ․ 설치

1) 도면에 지정된 재료를 설계에 맞게 재단, 가공 후 가공한다.

2) 내부의 전자 안정기 및 전기부속은 KS등 공공기관의 승인제품을 사용하여 작업하여야 한다.

3) 광고물의 설치는 스테인리스 앵커볼트 12㎜이상을 사용하여 견고하게 설치한다.

4) 시공 위치는 현장 실사를 통해 내용을 완전히 숙지하고, 부실공사가 되지 않도록 철저히 확인하여      공사를 실시한다.

5) 광고물은 (천장이나 벽면) 낙하나 흔들림이 없이 고정하여, 설치 후 그 상태를 유지할 수 있어야 하며 변형이나 흔들림이 있다면 발생 즉시 수정하여야 한다.

6) 모든 소재는 부식이 되지 않는 소재(방부처리)를 사용하여야 한다.

11. 운반 및 시공

1) 운반 및 현장반입 시, 충분한 보양을 한 후에 운반하여야 한다.

2) 운반 시 파손의 우려가 있는 부품은 부드러운 종이나 천으로 포장한 후 충격, 진동에 안전한 상태에서 시공 장소까지 훼손되지 않도록 운반하여야 한다.

3) 현장 반입된 광고물의 손상 시에는 즉시 현장에서 반출하여야 한다.

4) 광고물의 접합부는 외관상 흠이 없고 빛이 새어나와서 안 되고, 외부 충격에도 변형이 생겨서는 안     된다.

5) 수평, 수직 및 평형을 유지하여 정확하고 견고히 설치되어야 한다.

12. 건물세척, 보수정리

1) 도급자는 간판 철거이후에 앙카볼트제거, 전선등 각종 케이블선을 정리한다.

2) 앙카볼트제거 이후에는 같은색상의 실리콘등으로 구멍을 메꾸고 빗물이 스며들지 않도록 한다.

3) 세척은 재질에 따라 녹물제거 약품. 묵은때 제거등을 통하여 약품세척후 물로 닦아낸다

4) 타일 파손등은 같은 동질의 제품으로 파손부분을 보수하되 존재하지 않는 제품은

유사한 재질의 동일색상으로 보수 처리한다

12. 현장청소

납품완료와 동시에 작업장 주변을 깨끗이 청소하여야 하며, 작업 중 파손된 기존시설물에 대해서는 공사대행자의 부담으로 원상 복구 후 공사감독관의 검사를 받아야 한다.

13. 검수

1) 도급자는 광고물을 제작하여 현장에 설치 전 ․ 후에 공사감독관의 검수를 받아야 한다.

2) 광고물의 자재는 시방서 등에 의거 적합한지 확인을 받아야 한다.

광고물 제작/설치 공사 특기시방서

제 1 장 간판 공사

1. 철거공사

1.1 적용범위

이 시방은 옥외광고물의 전부 또는 일부를 철거하거나 외벽 마감의 개보수를 목적으로 절단 또는 해체를 하는 공사에 적용한다.

1.2 용어의 정의

이 시방에서 사용하는 용어를 아래와 같이 정의한다.

가. 건축물

• 건축법에서 규정하는 건축물을 말한다.

나. 철거공사

• 건축물의 기존 옥외광고물을 제거할 목적으로 옥외광고물 전부 또는 일부를 철거하거나 개수나 보수를 위해 절단하는 공사도 포함된다.

다. 해체 폐기물

• 폐기물관리법에 따라 공사에 수반하여 발생하는 잔재물, 폐유, 폐알칼리, 폐고무, 폐합성수지 등으로 규정한다.

2. 해체시공 계획

2.1 현장조사

가. 해체 시공계획 전에 대상건물 및 옥외광고물의 조사 및 인근주변 환경의 조사 등 충분한 사전조사를 실시하여야 한다.

나. 해체 옥외광고물의 조사는 설계도 및 실측을 통하여 직접 조사한다.

다. 주변 환경조사에는 인근건물, 거주자, 도로상황 등을 정확히 파악하여 피해가 발생하지 않도록 주의하여야 한다.

2.2  시공계획서

가. 해체를 시작하기 전 사전조사를 토대로 해체방법과 작업내용에 관한 계획서를 공사감독관에게 제출하여 승인을 얻어야 한다.

나. 해체공사는 해체대상건물 및 시공조건에 맞는 적절한 방법을 선정하여야 한다.

다. 해체공사에 뒤이어 재시공이 예정되어 있을 때는 해체공사의 시공순서와 병행하는 작업방법을 검토하여야 한다.

라. 해체 시공업자는 정확한 공정(工程)계획을 수립하여 무리한 공사 또는 사고가 발생하지 않도록 하여야 한다.

3. 시공

3.1 일반사항

이 시방에 기재되지 않은 사항이라도 해체공사상 필요한 사항은 발주자 및 공사감독관과 협의하여 시공자의 책임으로 세밀히 시공한다.

3.2 작업준비

가. 주변상황의 파악

• 공사수행시 소음, 진동, 분진, 해체재의 비산, 낙하 등에 대한 문제점을 최소로 줄일 수 있도록 세심한 주의를 하며, 공사수행에 앞서 주변 상황을 확인하여 주변상황과 적합한 작업을 하여야 한다.

나.  반입, 반출로

• 반입, 반출로는 내외조건을 종합적으로 판단하여 위치를 결정하고 출입구 부분은 항상 정리, 정돈을 하며, 반입 · 반출시 필히 제3자의 안전에 유의한다.

3.3  해체 및 철거

가. 해체공사는 해체준비 및 계획에 근거하여 예정된 방법, 공기 및 예산 내에서   안전하며 능률이 좋게 수행하여야 한다.

나. 가연물이거나 진동 등에 낙하, 탈락, 박리가 쉬운 재료(내화 피복재 등)는 사전에 철거한다.

다. 해체공사는 상부에서부터 바닥에 이르기까지 해체순서에 따라 작업을 체계있게 진행한다.

라. 부재형태로 해체할 때는 알맞은 크기로 나누어 해체한다.

마. 해체된 부분을 지지하는 벽체나 바닥 또는 골조에 과도한 하중이 부과되지 않게 해체한다.

4. 공해 및 안전대책

4.1 공해대책

가. 해체공사 시 소음, 진동, 분진 등의 처리에 대한 적절한 조치를 하여야 한다.

나. 먼지와 쓰레기가 비산하거나 흩어지는 것을 막기 위하여 물 뿌리기, 또는 그 외의 적절한 조치를 한다.

4.2 안전대책

가. 해체공사는 공사의 성질상 위험을 수반하게 되므로 시공 시에는 반드시 안전 위생관리 계획서를 작성하여 공사감독관의 승인을 받아야 한다.

나. 구조재의 부식상태 및 재료의 접합상태를 조사하여 예기치 않은 전도에 의한 사고가 발생하지 않도록 하여야 한다.

다. 재료의 특성을 조사하여 화재 방지에 특히 유의하여야 한다.

라. 기계를 사용해서 해체하는 경우 구조적 안정성을 확인함과 동시에 비산에 대한 방호에도 주의하여야 한다.

5. 해체재 처분

5.1 해체작업에 수반하여 발생하는 옥외광고물 등의 해체폐기물은 외부로 반출하고 적절한 방법으로 처분하여야 한다.

5.2 도급자가 수거할 만한 가치가 있는 부품이나 재활용이 가능한 부품은 해체공사 중 별도로 철거할 수 있다.

5.3 해체공사 시 1일 정도분의 해체 폐기물을 적치할 수 있는 공간을 확보하여야 한다.

5.4 해체 폐기물은 운반 중에 흘러내릴 우려가 있으므로 필요차량의 규격에 알맞은 크기로 작게 분할하여 처분하여야 한다.

6. 간판 설치 공사

6.1 간판 시공 위치 현장 실사를 통해 내용을 완전히 숙지하고, 부실공사가 되지 않도록 철저히 확인하여 공사를 실시한다.

6.2 간판의 설치는 스테인리스 앵커볼트 12㎜이상을 사용하여 견고하게 설치한다.

6.3 건물 외벽 마감재는 부주의로 손상 되지 않도록 철저히 시공한다.

6.4 건물 외벽을 손상시켰을 때 시공업체는 원상복구 후 공사감독관의 점검을 받아야 한다.

7. 전기

7.1 전원은 현장 여건 및 도면에 의거 산출하여 배선한다.

7.2 배관, 배선

가. 옥외에 노출되는 배관은 고장력 플렉시블(방수형)을 사용하여야 한다.

나. 관과 복스와의 접속점은 물 또는 외부로부터 불순물이 들어가지 않도록 안전하게 처리한다.

7.3 분전함

가. 분전함의 외형 사이즈는 별도의 사양에 의한다.

나. 분전함의 재질은 지정품을 사용하고 외부에 시건 장치를 하여야 한다.

다. 분전함 내부에 시설되는 기기류는 도면에 의하고, 모든 제품은 K.S제품을 사용하여야 한다.

7.4 필요시 투광기등은 정격규격 LED20W이상 제품을 사용하며 1~1.5m 당 1개 설치한다.

8. 기타 사항

도급자는 간판 제작 및 설치 후에 발생되는 안전사고와 민형사상 문제에 대하여 전적으로 책임을 진다.

제 2 장 지주 간판 및 LED

1. 채널

1.1 입체형 채널문자는 Thk 1㎜ 알루미늄판을 절곡, 벤딩하여 게시시설에 펀칭으로 고정 마감한다.

1.2 채널 상부는 알루미늄 몰딩(Moulding)을 이용하여 문자 테두리에 따라 견고하게 보강 후, 몰딩 내부에 끼워져 있는 ABS와 광확산 PC를 아크릴 접착제를 이용하여 고정하여 제작한다.

1.3 채널입체로 제작 사용한다

2. 도장

2.1 본 공사에 적용되는 도장은 하도 1회, 상도 2회 총 3회로 우레탄 도장하여야 한다.

2.2 도료는 KS 규격품으로 최상품이어야 하며, 밀봉한 상태로 반입하여 사용한다.

※ 도장색은 도면에 지정된 제품의 색상을 우선하여 사용하고, 지정되지 않은 색상에 한하여 제작 파일내의 색 값에 맞게 조색하여 사용한다.

2.3 채널도장은 내부는 백색으로 도장하며 외부 입체의 몸채부분은 건물색이나 채널 뒷면의 칼라로 통일시켜 둔탁한 느낌을 없앤다.

3. LED

3-1. 일반사항

가. LED 모듈의 배치는 문자 및 로고 형태에 따라 3구를 위주로 배열하되, 배열되지 않는 코너부분은 2구, 5구 등 다양하게 조합 배열하여 광고물 표면에 부분부분 얼룩이 생기지 않도록 한다.

나. LED 모듈의 전압은 모듈 사양에 의거 적정하게 공급하여야 한다.

다. LED 모듈의 수명 및 유지보수의 일관성을 유지하기 위하여 검증된 모델의 전원공급장치(Power Supply)를 사용하여 안정된 전압을 공급하여야 한다.

라. LED 모듈은 에폭시 및 실리콘 충진물에 의하여 100% 방수되어야 한다.

마. LED 모듈은 방열에 대한 설계가 이루어진 것이어야 한다.

바. 채널과 전원공급장치(Power Supply)사이의 전선길이는 10m를 초과하지 않아야 한다.

3-2. 세부내용

가. LED 규격

• LED는 방열이 발생하는 반도체 소자이므로 반드시 방열 프레임이 있는 제품만 사용하여야 한다.

• LED의 발광 칩은 반드시 0.5W급 이상의 특성을 가져야만 한다.

• LED패키지는 반드시 1개의 LED칩을 장착하고 정전기로부터 칩을 보호하기 위한   제너다이오드나 기타 정전기로부터 LED를 보호할 수 있는 보호용 소자를 적용한   제품을 사용하여야 한다.

• LED에 적용된 칩은 국내 및 국제 특허에 저촉이 되어서는 안 된다.

• LED에서 발광하는 빛은 간판의 균일도와 높이를 낮게 할 수 있도록, 빛의 지향각도가 LED에서 120도 이상이 되는 제품을 사용하여야 한다.

• 간판의 높이를 낮게 할 수 있도록 LED단품의 높이는 1.5㎜를 넘어서는 안 된다.

• LED 단품 1개의 광량은 정격전류를 인가시 4cd 이상이 되어야 한다.

나. LED 모듈(Module)

• LED 모듈은 3구를 기준 모듈로 하여 간판의 크기나 곡선부위를 자유롭게 처리할 수 있는 구조를 가져야 한다.

• 모듈 높이는 간판높이를 낮게 할 수 있도록 총 높이가 14㎜를 넘어서는 안 된다.

• 간판의 곡선부위나 크기가 작은 곳에서도 적용이 용이하도록 모듈의 폭은 20㎜가 넘지 않는 구조를 가져야 한다.

• 모듈은 반드시 LED가 장착된 PCB를 고정할 수 있는 케이스로 구성되어져야 하며 설치나 유지 보수가 용이하도록 커넥터로 연결을 할 수 있는 형상을 가져야 한다.

• 모듈은 생활 방수가 되도록 제작되어져야 한다.

• 모듈에 장착된 LED는 기본적으로 방열에 대한 설계가 포함되어져야 한다.

• 빛의 균일도와 적정한 밝기를 표현하기 위하여 LED 간격은 최소 35㎜이상 최대 45㎜이하여야 한다.

• 모듈에 장착된 LED는 정격전압과 전류인가시 LED BODY의 온도는 주변온도를 제외하고 자체 발열온도가 40도가 넘지 않도록 하여야 한다.

• 모듈에 전압이 인가되는 플러스와 마이너스의 전원연결선은 최소 AWG 22번 선재의 2개 이상이 되도록 모듈의 형태를 가져야 한다. 이는 모듈이 여러 개가 직렬로 연결시 모듈이나 전원선에서 발생하는 손실로 인하여 첫 모듈의 밝기와 중간, 끝부분의 모듈의 밝기가 차이가 생기지 않도록 최소한의 굵기나 폭을 가져야 한다.

• 모듈에 연결되는 전원공급선은 서로 극성을 가지므로, 양단간의 거리는 최소한 공간거리, 연면거리가 2.5㎜ 이상을 확보하여야 한다.

• 모듈을 연결시켜주는 전원선은 직렬로 많은 모듈을 연결시 모듈과 전선에서 손실이 발생하므로 병렬이나 +자 형태로 결선이 가능한 구조를 가진 연결선을 사용한다.

다. 전원공급장치(Power Supply)

• 전원공급장치는 옥외에 설치가 가능하도록 반드시 전원공급장치 자체가 방수가 되어야 한다.

• 전원공급장치는 최소 60W이상 350W 이하의 제품을 사용하여야 한다.

• 전원공급장치는 반드시 역률보상회로가 적용된 제품을 사용하여야 하며 전원의 역률이 0.9이상이어야 한다.

• 전원공급장치의 AC입력부는 AC입력과 GND 라인을 갖는 3선 이상을 가진 제품이어야 하며, 결선이 용이하도록 제품에서 전원선이 붙여 있어야 한다.

• 전원공급장치는 전원을 인가시 전원입력표시를 할 수 있는 기능을 가져야 한다.

• 전원공급장치는 부하의 이상동작이나 과부하로부터 자체적으로 보호할 수 있는 보호기능을 가진 제품이어야 한다.

• 전원공급장치는 LED총수량 전력의 30%이상 여유용량을 유지해야 한다.

4. 문자면 (광확산 PC, 시트 커팅)

4.1 Thk 5㎜ 광확산 PC를 사용하여 채널과 동일하게 절단한다.

4.2 절단한 광확산 PC는 아크릴 접착제를 이용하여 알루미늄 몰딩(Moulding)과 접착시킨다.

4.3 시트지는 내후성 3년 이상의 옥외 조명광고물 제작용 시트를 사용하여, 기포가 생기지 않도록 화면에 부착한다.

4.4 시트 색상은 도면에 지정된 제품의 색상을 우선하여 사용하고, 지정되지 않은 색상에 한하여 제작파일내의 색 값에 맞게 제품을 선정하여 사용한다.

4.5 시트를 부착할시 먼저 바탕면에 붙은 먼지나 이물질을 제거한 후 견고하게 부착한다.

4.6 시트 작업이 불가한 것은 조명용 솔밴 실사 출력으로 대처한다