천안예술의전당

무선인터컴 시스템 구매 규격서

2020. 02

]

-  -

*  목   차  *

일반사항

특기사항

내역서

사양서

일반사항

1. 개 요

본 규격서는 『천안예술의전당 무선 인터컴 시스템 구매』에 관한 사항을 규정한 것으로서         가장 합리적이고 효율적인 설비가 되도록 하는데 있다.

2. 건 명

천안예술의전당 무선 인터컴 시스템 구매

3. 목 적

무선 인터컴 시스템을 통해 공연장 운영에 안정적이고 최적화된 무대통신환경 구축

4. 구매 내역 및 사용조건

무선 인터컴 시스템 1식

1) 납품장소 : 천안예술의전당 대공연장 무대

2) 사용전원 : AC 220V, 60Hz

5. 구매 범위

무선 인터컴 시스템 구매에 따른 현장조립, 조정, 시운전, 운용관련 등 기기 구성 및 운용상

필요로 하는 일체를 포함한다.

6. 구매 내용

1) 무선 인터컴 시스템 구매

2) 운영 중인 유선 인터컴 시스템과 완벽한 연동 테스트

3) 기술인력 지원 및 담당직원에게 기술이전

4) 기타 계약상의 사양 준수

7. 적용 법규

1) 한국 공업 표준 규격(KS)

2) 전기 설비 및 기술 기준령

3) 내선 규정

4) 정보 통신 공사업법

5) 기타 관련 법규

8. 납품 범위

1) 계약도서상의 제반 기자재에 대한 납품

2) 계약도서상의 기자재에 대한 조정 및 시험

3) 일반 사항 및 특기 사항

9.  감독관

감독관이라 함은 물품 구입 발주부서의 장으로부터 감독업무를 위임받은 직원을 말하며

계약 상대자에 대한 지시, 승인, 검사는 발주부서 장의 권한과 책임에 의하여 행한 것으로

간주한다.

10. 납 품

계약자는 계약 체결 후 지정된 일자에 납품하여야 하며, 납품하는 모든 H/W와 S/W는 물품   규격서를 100% 만족시키는 정품(수입품인 경우 정식 수입품)으로 공급하여야 하며, 주요     구성품과 부품 역시 제조사의 정품만을 사용하여야 한다.

정품을 모방한 제품이나 OEM 제품은 제외한다.

납품되는 무선장비의 경우 국립전파연구원의 적합인증/등록을 득한 장비이어야 하며 ,관련   서류를  제출하여야 한다. 또한, 감독관이 필요하다고 인정되는 서류 요구시 제출하여야 한   다.

11. 현장 대리인

계약자는 현장 대리인의 선정 시 설비에 필요한 제반지식과 경험이 풍부한 사람으로 감독   관의 승인을 받아야 한다.

12. 시설물 훼손

설치 중 시설물의 파괴 또는 손상 시켰을 경우 감독관에게 즉시 보고하고 감독관의 지시에

따라 복구 또는 재시공하여야 한다.

13. 제품 반입 및 검사

현장에 반입된 모든 제품은 감독관의 요구 시 검사를 받아야 하며 합격된 제품에 한하여    반입 되며, 불합격품은 즉시 장외로 반출 시켜야 한다. 또한, 반입된 제품은 감독관의 승인   없이 장외로 반출 시킬 수 없다.

14. 자재 관리

현장에 반입된 모든 자재는 감독관의 지시에  따라 지정된 장소에 보관하여야 하며, 보관된   자재는 손상이 되지 않도록 정리 정돈하여야 하며, 손, 망실 품목에 대한 일체의 책임은     계약자가 진다.

15. 현장 시험 및 검수

1) 계약자는 감독원이 요구하는 기간 동안에 검사 및 시험을 수용하여 감독원이나 관련업

무 음향감독의 입회하에 시스템에 대한 시험운영을 실시하여야 한다.

2) 현장시험에서 발견되는 오류나 불합리한 점에 대하여 계약자는 시스템이 정상적으로        가동될 수 있도록 조치하여야 한다.

3) 현장시험 운영 동안에 천안예술의전당 감독관 또는 음향감독으로부터 보완 요구사항이      제시되면 계약자는 이를 전면 수용하여 시스템을 보완하여야 한다.

4) 물품 규격 확인은 “ 장비 규격서” 에 따르며, 제품별 규격 및 사양에 대하여 각 제품별로      증명할 수 있는 자료를 제출해야 하며, 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우에는 관련         증빙서류를 제출 또는 기타 확인과정을 통하여 이를 입증하여야 한다.

16. 하자보증 및 보증기간

무상 하자보증기간은 검수완료일로부터 2년으로 하고 이 기간 중 기기의 불량 또는 설치의   부실로 인한 고장, 파손이 발생할 경우 책임을 지고 신속하게 무상으로 수리하거나 동일     제품으로 무상 교환하여야 하며 기타 소요되는 일체의 제반경비는 계약자가 부담한다.

단, 사용자의 과실로 발생한 사고는 실비로 정산한다.

17. 기타

1) 본 규격서에 명시된 사항은 최소한의 사양만을 규정하였으므로 상세히 기술되지              않았거나 누락된 사항에 대하여는 천안예술의전당의 목적 달성에 지장이 없도록            사전에 충분히 검토하여 납품한다.

2) 시스템 납품에 참여하는 인력은 반드시 장비 운용설명서를 충분히 숙지하여                 작업에 임해야 하며, 모든 장비의 포장물은 내부 손상이 가지 않도록 주의하여 해체하고        지정된 장소에 거치한다.

3) 장비 납품 시 수직, 수평이 정확히 유지되도록 고정하고 배선 및 부품의 조립은 특별히        유의 하여야 하며, 작업 완료 후 반드시 현장 감독관의 입회하에 점검을 받아야 한다.

4) 작업은 주위 환경을 항상 청결히 유지하여야 하며 어떠한 경우에도 장비에 무리한 힘          을 가하여서는 안 된다.

5) 감독관으로부터 보완 요구사항이 제시되면 계약자는 이를 전면 수용하여 보완하여야         한다.

6)  납품 장비의 초기 전원 투입 시에는 반드시 당사 감독관의 입회하에 실시한다.

7) 제품규격과 상이한 규격의 제품을 납품하거나 납품기한 내에 사업이행을 하지 않았을             경우와 요구서류 미제출시 그 책임은 계약자에게 있다.

8)  천안예술의전당과 계약자간 해석에 차이가 있을 때에는 담당직원과 협의 한다.

18. 납품기한 : 계약 후 30일 이내

19. 납품장소

충청남도 천안시 동남구 성남면 종합휴양지로 185 천안예술의전당 공연장 내 지정 장소

특기 사항

1. 일반사항

『천안예술의 전당 무선 인터컴 시스템 구매』에 대한 납품에 대하여 정한 것이다.

2. 특기사항

본 설비는 공연 및 행사 등의 사용 목적에 따라 장비의 기능이 최대의 효과를 얻을 수           있도록 기술적인 사항을 충분히 검토하여야 한다.

(공통사항)

1) 무선 인터컴 안테나는 감독관 협의 하에 본 장비가 운영되는 곳에서 무선 신호가                끊어지지 않도록 충분히 면밀하게 측정 및 확인 후 적합한 장소에 케이블 노출을                최소화하여 견고하게 배선한다.

2) 모든 장비는 시방서에 명기되어 있는 성능 이상의 제품으로 운용 및 결선에 누락되는            사항이 없도록 하여야 한다.

3) 랙에 장착 가능한 장비는 움직임이 없도록 견고하게 장착하여야 하며, 필요시 장비간의 유         격을 장비 동작에 적당한 온도를 유지할 수 있도록 하여야 한다.

4) 배선은 각 회로별, 기능별 개별적으로 라벨링하여 구분이 가능하도록 하여 배관과 함께 포         설한다.

5) 배선된 케이블의 단말 작업이 필요한 경우 작업 시 발생되는 잔여물이 장비에 혼입되지          않도록 모든 장비를 비닐 등으로 보호하여야 한다.

6) 케이블의 길이는 장비의 제원만큼 여유 있게 재단하여 추후 발생할 수 있는 점검 활동에         문제가 되지 않도록 한다.

7) 무선 인터컴간의 통신에서 서로 정확한 의사 전달이 가능하도록 설정한다.

8) 기존에 사용하는 장비와 신규 구매하는 장비를 100% 호환 가능하도록 셋팅 완료 하여야          하며 , 상호간 통신에서 잡음이 없는 완벽한 양방향 통신이 가능하도록 한다.

9) 납품 완료 후 감독관 입회하에 시운전을 통해 최종적으로 시스템의 이상 유무를 확인하여         야 한다.

10) 무선 인터컴 본체와 송수신기는 제조사 또는 수입품인 경우 한국 공식 총판사의 정품 인         증서, 공급 확약서, 기술지원 확약서를 제출하여야 한다.

11) 비허가 주파수인 2.4Ghz 주파수대역을 사용하고 국내전파인증이 된 제품이어야 한다.

12) 2선식 및 4선식 오디오브릿지 기능이 있어야 한다.

13) 3개 이상의 통화그룹을 제공하여야 한다.

14) 외부 연결을 위한 2개 이상의 2Wire/4Wire 인  터페이스가 있어야 한다.

15) 1개의 베이스에 15개 이상의 벨트팩을 연동할 수 있어야 한다.

16) 2Wire Auto Null기능있어 기존 유선인터컴과의 통신 벨런스를 맞출 수 있어야 한다.

17) 2개 이상의 안테나가 있어 끊김이 적어야 한다.

3. 내역서

NO	품명	규격	단위	수량	비고
NO 1	2CH 베이스 스테이션	2.4Ghz Wireless Intercom Base Station	EA	1
NO 2	2CH 무선 벨트팩	2.4GHz W/L Intercom Beltpack	EA	8
NO 3	무선인터컴용 헤드셋	W/L Intercom Headset-Single Ear	EA	8
NO 4	무선인터컴용 충전기	4 slot Battery Charger	EA	2
NO 5	안테나케이블/브라켓	제작	EA	2

4.사양서

1) 무선 인터컴 스테이션

NO 1	물 품 규 격 서				설치장소	천안예술의전당
품 명	국 문	2CH 베이스 스테이션	단위	대	수량	1
	영 문	2CH Wireless Intercom Base Station
1. 용 도 본 기기는 2.4GHz를 사용하는 무선 인터컴의 메인 스테이션으로 각각의 벨트팩이 상호 양방향 통신을 하게끔 TX,RX 전파를 받아 중계해주는 장비로 다음의 사양에 준 한다. 2. 기 능 본 기기는 2채널 인터컴 장비로서, 1개의 베이스 스테이션 당 최대 15개의 벨트팩이 연동되어 사용될 수 있어야 한다, 2개의 2-Wire / 4-Wire 인아웃풋 포트가 있어서 유선인터컴 장비와 쉽게 연동할 수 있어야 하며, 각 채널에서 2-Wire와 4-Wire 동시 연동이 가능하여야 한다. 3. 사 양 - Audio Channels : 2 audio channels Capacity : Up to 15 BP410 and/or WH410 per base station Full-Duplex : Yes. Single-channel = 4 in simultaneous full-duplex. Dual-channel = 3 in simultaneous full-duplex. Radio Frequency Range : 2400 – 2483.5 MHz Audio Frequency : 200 Hz – 7kHz 4-wire I/O : RJ45, 600 Ohms balanced, level adjustable, simultaneous operation with 2-wire 2-wire I/O : XLR-3M, XLR-3F, externally-switchable RTS or Clear-Com, 200 Ohms, level adjustable, null adjustable to 50dB attenuation, typical Aux Input : XLR-3F with ¼” (6.35mm) combo jack, 600 Ohms balanced, level adjustable Aux Output : XLR-3M, 600 Ohms balanced, level adjustable Headset Connector : 4-pin mini-DIN, Electret microphone Headset Output : 200mW into 32 Ohms Antenna Type : External ½-wave dipole (R-TNC connector), RX/TX horizontal/vertical diversity System Distortion : <2% Communication Security : 64-bit encryption, dual-slot diversity - Transmitter Type : Frequency Hopping, Spread Spectrum (FHSS) Transmit Power : 100mW burst Modulation Type : Gaussian filtered FSK, TDMA Frequency Stability : 13 ppm Harmonics/Spurious : Exceeds FCC and ETSI specifications over temperature - Receiver Type : Frequency Hopping, Spread Spectrum (FHSS) RF Sensitivity : <-90dBm w 10-3 BER Frequency Stability : 13 ppm Distortion : <2% - Power Requirements : 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz or 12 – 14 VDC - Temperature : +32°F - +122°F (0°C - +50°C) ※ 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

2) 무선 인터컴 벨트팩

NO 2	물 품 규 격 서				설치장소	천안예술의전당
품 명	국 문	2CH 무선벨트팩	단위	대	수량	8
	영 문	2CH WIRELESS INTERCOM BELTPACK
1. 용 도 본 기기는 무선인터컴 본체와 연동을 통하여 무선 벨트팩끼리의 통신 및 유선 인터컴과의 통신을 해주는 개인 무선 단말 장비로 다음의 사양에 준한다. 2. 기 능 본 기기는 Mini-DIN 커넥터를 통하여 헤드셋 연결을 통하여 음성 통신을 실시하고, 2채널에 대한 통화를 설정할수 있는 채널 통화 버튼과 무선 인터컴 끼리만 통화할 수 있는 기능인 ISO 통화 기능을 사용할 수 있도록 되어 있으며, 음성 안내 기능을 통해서 벨트팩의 신호 상태 및 세팅 기능을 안내 받을 수 있어야 한다. 3. 사 양 - Audio Channels : 2 audio channels Frequency Range : 2400 MHz – 2483.5 MHz Frequency Response : 200 Hz – 7 kHz Antenna : Internal, horizontal/vertical diversity Headset Connector : 4-pin, mini-DIN Microphone : Electret Headset Output : 160mW into 32 Ohms Communication Security : 64-bit encryption System Distortion : <2% Controls : Power, Volume-Up, Volume-Down, A, B, ISO Indicators : Dual-color LED (red/green) Battery Requirements : 3.6V lithium-ion Battery Life : Up to 12 hours - Transmitter Type : Frequency Hopping, Spread Spectrum (FHSS) Transmit Power : 100mW burst Modes : Momentary or Latch Type : Gaussian filtered FSK, TDMA Frequency Stability : 13 ppm Harmonics/Spurious : Exceeds FCC and ETSI specifications - Receiver Type : Frequency Hopping, Spread Spectrum (FHSS) RF Sensitivity : <-90dBm w 10-3 BER Frequency Stability : 13 ppm Distortion : <2% - Environmental : 32°F to +122°F (0°C to +50°C) ※ 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

3) 무선인터컴용 헤드셋

NO 3	물 품 규 격 서				설치장소	천안예술의전당
품 명	국 문	무선인터컴용 헤드셋	단위	대	수량	8
	영 문	Headset
1. 용 도 본 기기는 Single-ear Headset으로 Noise-Cancelling 마이크를 부착하고 있으며 4-pin female 커넥터로 연결 사용한다. 2. 사 양 - Single Ear or Double Ear Headset : Single - Open or Enclosed Ear Phone : Enclosed - Earpads Foam or Leatherette : Leatherette - Type of Microphone : Electret - Microphone Unit Impedance : 2.2k Ohm +30% Sensitivity : -51dB, +3dB (0dB - 1V/Pa, 1kHz) - Speaker Unit Impedance : 40 Ohms +15% (1kHz) Max Power : 100mW (2.0V RMS) Frequency Range : 20Hz - 20kHz (-15dB/1kHz) Output SPL : 106dB = +2.0dB Input : 1mW (0.2V RMS) - Weight : 6oz (170g) without cable : 8.1oz (230g) with cable ※ 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.

4) 무선인터컴용 충전기

NO 4	물 품 규 격 서				설치장소	천안예술의전당
품 명	국 문	무선인터컴용 충전기	단위	EA	수량	2
	영 문	Battery Charger
■ 특징 및 장점 - 배터리용 배터리 충전기로 사용하기 쉽고 저렴하며 안전한 통신을 위해 2.4GHz 주파수 대역에서 작동하는 무선 솔루션이여야 한다. ■ 제품 사양 - Red, Yellow and Green LED lights indicate whether the batteries are charging, the slot is empty or the batteries are fully charged, respectively. - Charge time is 2.5 hours.

5) 안테나케이블/브라켓

NO 4	물 품 규 격 서				설치장소	천안예술의전당
품 명	국 문	안테나케이블/ 브라켓	단위	EA	수량	2
	영 문
■ 제품 사양 제품 납품 전 감독관 또는 음향감독과 협의 후 제작 진행하여야 한다.