- 코로나19 확산 예방을 위한 -

얼굴인식 발열체크 시스템 규격서

Ⅰ		구매물품 내역

❍ 얼굴(안면)인식 발열체크 시스템 스텐드형 : 1대

Ⅱ		규 격 서

❍ 기   준

- 한국에서 직접 생산한 Made in Korea 제품

- 제조사의 직접생산확인증명서 또는 정품증명서 제출

- 체온 측정 온도 편차의 정확성에 대한 판별을 위해 비대면 체온 측정기로, 공인 기관인 “한국계측기기연구조합”의 테스트를 통과한 제품(한국계측기기연구조합 교정성적서 제출)

❍ 기   능

- 코로나19로 마스크 착용이 일상화되면서 이 전에는 식별하기 어려웠던 마스크를 쓴 얼굴을 고도화된 딥러닝 기술로 마스크가 얼굴 절반을 가리거나, 안경과 마스크를 동시에 착용해도 사람을 정확하게 구분하고 체온까지 측정해주는 첨단 AI(인공지능) 얼굴인식, 발열체크 출입통제시스템

① 마스크 착용자의 얼굴인식 및 열감지 카메라로 체온을 측정하고 출입 여부 판정

② 마스크를 착용한 상태에서 정확한 얼굴인식 및 비교를 지원

③ 체온이상에 대한 자동경보 및 마스크 미착용 시 안내멘트 지원

④ 체온측정 최적 거리 : 0.5M, 최대거리 : 1M, 측정오차 : ±0.3~0.5℃

❍ 제품규격

- 카메라 해상도 : 2백만 화소

- 카메라 초점거리 : 50 ~ 150cn

- 화면크기 : 7인치 이상

- 화면 해상도 : 700 × 1,280 이상

- 오디오 : 내장 스피커

- 폴대형 스탠드

- 제품형태 : 이미지 참조

❍ 부속품 및 기타사항

- 지정된 장소/시스템에 설치하고 작동 시험

- 설치 후 사용자 교육 포함