2022 천안예술의전당

무대조명장치 구매 규격서

2022. 10.

]

-  -

목  차

가. 일반시방서

제1장 일반사항

제2장 무대조명 일반사항

나. 특기시방서

제3장 사양서

무대조명장치

가. 일반시방서

제1장 일반사항

1. 건 명 : 천안예술의전당 무대조명장치 구매

G2B 세부품명번호	ITEM NO	DESCRIPTION	UNIT	Q'TY
3911150402	1	무대조명장치	system	1

품명 : 무대조명장치

수량 : 1 식

2. 개 요

본 시방서는 『천안예술의전당 무대조명장치 구매』 에 필요한 기자재 구입 및 기타 관련규정에 준한다.

3. 목 적

천안예술의전당 공연 시 부족한 조명장비 및 노후장비를 보강하여 화재예방 및 공연품질을

향상하고자 함.

4. 구매 범위

4-1 제품의 납품

4-2 각종 도면 설계 자료 등의 제출 (단, 자료 요구 시)

4-3 각종 시험의 수행 (감독원 지정)

4-4 납품 기기의 성능, 하자 보장, 책임 및 보전에 필요한 제반 행위

5. 수량조절

계약자는 물가변동에 따라 계약된 물품(LED SPOT LIGHT 230w)의 수량을 100분의 10 범위 안에서

증감 조절할 수 있다. 다만, 계약자는 해당 물품의 수급상황 등을 고려하여 부득이하다고 판단하는

경우 납품자의 동의를 얻어 100분의 10 범위를 초과하여 계약수량을 조절시킬 수 있다.

6. 납품 장소 : 충청남도 천안시 동남구 성남면 종합휴양지로 185 천안예술의전당 내 지정 장소

7. 납품 기한 : 계약일로부터 60일 이내

8. 감독원

감독원이라 함은 물품 구입 발주부서의 장으로부터 감독업무를 위임받은 직원을 말하며

계약 상대자에 대한 지시, 승인, 검사는 발주부서 장의 권한과 책임에 의하여 행한 것으로

간주한다.

9. 이 의

9-1 제품도면 및 시방서의 내용이 상이하거나 내역에 명기되지 않는 사항 및 기타 의문사항이

있을 경우에는 감독원과 상의토록 한다.

9-2 중요한 사항에 대하여는 감독원과 납품자가 서로 조정하되 의견이 조정되지 않을시 에는

감독원의 지시를 따른다.

10. 경미한 변경

현장의 위치 및 사소한 변경, 이에 수반되는 약간의 잡자재 수량증가 등의 경미한 사항은 감독원의

지시에 따라 납품자가 계약금의 증액 없이 이를 시행하여야 한다.

11. 현장 대리인

계약자는 현장 대리인의 선정 시 설비에 필요한 제반지식과 경험이 풍부한 사람으로 감독원의        승인을 받아야 한다.

12. 시설물 훼손

설치 중 시설물의 파괴 또는 손상 시켰을 경우 감독원에게 즉시 보고하고 감독원의 지시에

따라 복구 또는 재시공하여야 한다.

13. 관련자료 및 도면 제출

13-1 납품자는 납품 이전에 관련되는 자료를 감독원에 제출하여 승인을 득한 후 납품하여야 한다.

13-2 납품자는 감독원이 서면 및 도면 제출이 곤란하다고 인정하는 품목에 대하여 제조사의

CATALOG의 제출을 요구 시 이에 행하여야 한다.

13-3 납품자는 납품 검사 시 관련서류를 제출하여야 한다.

13-4 납품자는 납품 후 공사 진행별 사진을 촬영하여 사진 원판 및 인화 사진을 감독원에게

제출하여야 한다.

13-5 납품자는 납품 완료 후 각 기기의 사용 설명서를 제출하여야 한다.

13-6 납품자는 주요 외산장비 (DIMMER/RD UNIT RACK, LED LIGHT등)에 대하여 감독원이 원산지 증명서 제출을 요구할 시 이를 제출하여야 한다.

14. 자재 운반 및 납품

14-1 납품자는 제품의 성능 시험 완료 후 운반하여 납품한다.

14-2 모든 제품은 완전 조립된 상태로 납품함을 원칙으로 한다.

단, 완전 조립된 상태로 운반 및 납품이 불가능한 대형물 또는 수송한계를 초과하는 제품은

분해 운반시 납품자 책임으로 재조립한다.

14-3 납품 장소는 소강당으로 하되 감독원의 요청시 감독원이 지정하는 장소로 한다.

15. 기기 및 재료

15-1 기기 및 재료 (이하 기자재라 함)는 모두 신품이어야 한다.

15-2 기자재에 사용되는 부품은 한국공업표준규격품 (이하 K.S품이라 함)을 사용하고 K.S표시품이

없는 기자재는 형식 승인품 또는 전기용품 관리법에 의한 기자재를 사용하되 K.S 규격과 동등

또는 이상 제품을 사용한다.

15-3 K.S 규정이나 시방서에 명기되지 아니한 사항은 감독원의 지시에 따르며 K.S품은 감독원의

승인을 받아 검사를 생략할 수 있고 특수 설비에 대해서는 감독원의 승인을 받아 자체

검사 증명서로서 검사를 생략할 수 있다.

15-4 검사 및 시험 후 합격된 기자재는 지정장소에 정리 보관하고 불합격된 기자재는 즉시 장외

반출하며 부족분은 합격품으로 보충하여 정리, 보관하여야 한다.

또한, 보관 자재 중 변질 손상된 것이 발견될 경우에는 불합격품으로 처리한다.

15-5 자재의 검사 시험 시 소요되는 비용은 납품자 부담으로 한다.

16. 기자재검사

16-1 무대조명장비의 납품시 발주자, 감독원 입회하에 동등이상 승인을 득하여야 한다.

16-2 기자재 검사는 기기의 특성 및 당사의 의견에 따라 생략 또는 당사가 위촉한 공연장 조명감독에 의한 검사로 대행할 수 있다.

16-3 납품 완료 후 발주자의 입회하에 검사를 진행하고 인수인계는 서면으로 하며 감독원의 승인을 득하여야 한다.

17. 재해 방지 및 피해 대책

17-1 납품 중 발생되는 모든 사고는 계약자가 책임을 져야하며, 이를 방지하기 위하여 계약자는

고용인에게 필요한 지시를 작업 전에 시달하며, 항상 주의를 환기시켜 안전사고를 미연에

방지한다.

17-2 납품 중 기기가 손상될 우려가 있을 시에는 필요한 방지책을 강구하여 사고 및 재해 방지에

만전을 기하여야 한다.

17-3 납품 중에 피해가 발생하였을 시에는 응급조치를 취함과 동시에 감독원에 보고하고 납품자

부담 및 책임 하에 최단 시일 내에 원상 복구 및 사후 조치를 취하여야 한다.

18. 안전관리

납품자는 현장의 안전 관리에 힘쓰며 관계법규를 준수하되 특히 다음 사항을 유의한다.

18-1 종사원의 현장 출입

18-2 화재, 도난 및 위험물 취급주의

18-3 자재 관리, 청소 및 정리 철저

18-4 불안전 요소의 사전제거 및 방지

19. 성능 보존 책임

무상 하자보증기간은 검수완료일로부터 2년으로 하고 이 기간 중 기기의 불량 또는 설치의 부실로 인한 고장, 파손이 발생할 경우 책임을 지고 신속하게 무상으로 수리하거나 동일 제품으로 무상 교환하여야 하며 기타 소요되는 일체의 제반경비는 계약자가 부담한다.

단, 사용자의 과실로 발생한 사고는 실비로 정산한다.

20. 자격 기준

20-1 G2B분류번호 무대 및 방송실용 조명기기(3911150402 무대조명장치)로 입찰참가 등록을

한 업체이어야 한다.

20-2 주요 외산장비는 제조사에서 발행한 제조사 증명원 및 A/S 확약서를 제출하여야 한다.

20-3 무대조명기기는 KC적합등록필증 등의 이와 동등한 해외 인증을 제출하여야 한다.

제2장  무대조명 일반사항

1. 무대조명장비 납품개요

본 설계는 천안예술의전당 소공연장 무대조명장비 구매로서 조명장비를 납품설치 하여 다양한 공연을 연출할 수 있도록 구성하였다.

2. 무대조명장비의 구성

Item No.	Description	Unit	Q'ty
1	LED SPOT LIGHT 230 W	SET	20

3. 무대조명설비 기능

1) LED SPOT LIGHT

무대상부에 설치하는 조명기로 LED를 사용하여 전반적으로 밝게 비춰주는 조명기이다.

또한, 유지비용이 저렴하고 전력소모가 적은 친환경 제품이다.

4. 조명기구 일반사항

1) 각 등기구는 각기 그 기능과 특성에 맞게 물리적, 기계적, 광학적으로 설계된 기구이어야 하며,

외관이 미려하여야 한다.

2) LIGHT의 발열 부분 및 전체 기구는 온도 상승에 따른 외관 및 각 기능의 변형 및 기능장애가

없어야 한다.

3) 초점 및 LIGHT 광원의 폭을 조정하는 조정기구는 간단하고 쉽게 조정되어야 하며, 외부의 충격

및 기타 어느 여건 하에서도 조정된 초점 및 광원이 변화 되어서는 안된다.

4) 등기구내의 배선은 충분한 용량의 내열 전선을 사용하여야 하며, 기능이 저하되지 않아야 한다.

5) LIGHT의 코드 및 PLUG는 전기적으로 충분한 용량의 제품을 사용하여야 하며, 그 길이는 별도

지정하는 규격에 따라 제작한다.

6) LIGHT 전원 단자 및 배선은 내열성 및 절연성이 우수하고 충분한 용량의 것을 사용하여야 한다.

나. 특기시방서

제3장  사양서

* LED SPOT LIGHT

1. 일반사양

LED광원에서 나오는 빛을 직접 이용하여 밝기가 고르고 테두리가 선명한 빛을 얻을 수 있다.

230W FRESNEL LED를 사용하여 11° ~ 72°의 넓은 줌 범위와 높은 CRI를 통해 부드럽고 따뜻한

조명연출이 가능하고 5600lux 이상의 밝고 높은 효율성을 지닌 제품이다.

2. 기술사양

2-1. 구  성

1) LED SPOT LIGHT - 20SET

2) LIGHT HANGER - 20SET

3) SAFETY CHAIN – 20SET

4) DMX CABLE 3M – 20SET

5) GEL FRAME 7.5in- 20SET

2-2. 장비 사양

1) 사용램프	: 230W x 1 LED

2) 색 온 도	: 3069 K

3) C  R  I	: 96

4) 조    도	: (20°) 5678 lux (72°) 450 lux @ 5M

5) 광    속	: (20°) 6414 lm (72°) 9047 lm

6) 줌 각 도	: 11° ~ 72°(Motorized)

7) 사용신호	: DMX, RDM, DIMMER

8) 사용채널	: 1, 2 or 5 CH

9) 신호단자	: XLR 3P + 5P IN/OUT 단자

10) 사용전원	: 120 ~ 230VAC, 50/60Hz, 188W

11) 전원단자	: Neutrik® powerCON® IN/OUT

12) 스트로브/셔터	: 0 ~ 18 Hz, 전자식

13) 기타기능	: 전자식 혹은 외부 DIMMER RACK, 5개의 DIM MODES,

4개의 DIM CURVES

14) I P 등급/사용 온도	: 20/ -20 °C to 45 °C

15) 몸체색상	: 검정색

16) 몸체무게	: 6.5 kg 이하

16) 인    증	: KC 등의 이와 동등한 해외 인증

※ 상기 사양과 동등 이상제품 이어야 한다.