성환문화회관 무선인터컴

구매 규격서

2026. 04

]

[천안예술의전당 문화회관팀]

-  -

*  목   차  *

1. 일반사항

2. 특기사항

3. 내역서

4. 사양서

일반사항

1. 개 요

본 규격서는 『성환문화회관 무선인터컴 구매』에 관한 사항을 규정한 것으로서 가장 합리적

이고 효율적인 설비가 되도록 하는데 있다.

2. 건 명

성환문화회관 무선인터컴 구매

3. 목 적

무선 인터컴 시스템을 통해 공연장 운영에 안정적이고 최적화된 무대 통신환경 구축

4. 구매 내역 및 사용조건

무선 인터컴 시스템 1식

1) 납품장소 : 성환문화회관 대공연장 무대

2) 사용전원 : AC 220V, 60Hz

5. 구매 범위

무선 인터컴 시스템 구매에 따른 현장조립, 조정, 시운전, 운용관련 등 기기 구성 및 운용상

필요로 하는 일체를 포함한다.

6. 구매 내용

1) 무선 인터컴 시스템 구매

2) 운영 중인 유선 인터컴 시스템과 완벽한 연동운용

3) 기술인력 지원 및 담당직원에게 기술 이전

4) 기타 계약상의 사양 준수

7. 적용 법규

1) 한국 공업 표준 규격(KS)

2) 전기 설비 및 기술 기준령

3) 내선 규정

4) 정보 통신 공사업법

5) 기타 관련 법규

8. 납품 범위

1) 계약도서상의 제반 기자재에 대한 납품

2) 계약도서상의 기자재에 대한 조정 및 시험

3) 일반 사항 및 특기 사항

9. 감독관

감독관이라 함은 물품 구입 발주부서의 장으로부터 감독업무를 위임받은 직원을 말하며

계약 상대자에 대한 지시, 승인, 검사는 발주부서 장의 권한과 책임에 의하여 행한 것으로

간주한다.

10. 납 품

계약자는 계약 체결 후 지정된 일자에 납품하여야 하며, 납품하는 장비는 물품 규격서를

모두 만족시키는 정품(수입품인 경우 정식 수입품)으로 공급하여야 하며, 주요 구성품과 부품

역시 제조사의 정품만을 사용하여야 한다. 정품을 모방한 제품이나 OEM 제품은 제외한다.

11. 현장 대리인

계약자는 현장 대리인의 선정 시 설비에 필요한 제반지식과 경험이 풍부한 사람으로 감독

관의 승인을 받아야 한다.

12. 시설물 훼손

설치 중 시설물의 파괴 또는 손상 시켰을 경우 감독관에게 즉시 보고하고 감독관의 지시에

따라 복구 또는 재시공하여야 한다.

13. 제품 반입 및 검사

현장에 반입된 모든 제품은 감독관의 요구 시 검사를 받아야 하며 합격된 제품에 한하여

반입 되며, 불합격품은 즉시 장외로 반출 시켜야 한다. 또한, 반입된 제품은 감독관의 승인

없이 장외로 반출 시킬 수 없다.

14. 자재 관리

현장에 반입된 모든 자재는 감독관의 지시에  따라 지정된 장소에 보관하여야 하며, 보관된

자재는 손상이 되지 않도록 정리 정돈하여야 하며, 손, 망실 품목에 대한 일체의 책임은

계약자가 진다.

15. 현장 시험 및 검수

1) 계약자는 감독원이 요구하는 기간 동안에 검사 및 시험을 수용하여 감독원이나 관련업무

음향감독의 입회하에 시스템에 대한 시험운영을 실시하여야 한다.

2) 현장시험에서 발견되는 오류나 불합리한 점에 대하여 계약자는 시스템이 정상적으로

가동될 수 있도록 조치하여야 한다.

3) 현장시험 운영 동안에 성환문화회관 감독관 또는 음향감독으로부터 보완 요구사항이

제시되면 계약자는 이를 전면 수용하여 시스템을 보완하여야 한다.

4) 물품 규격 확인은 “ 장비 규격서” 에 따르며, 제품별 규격 및 사양에 대하여 각 제품별로

증명할 수 있는 자료를 제출해야 하며, 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우에는 관련

증빙서류를 제출 또는 기타 확인과정을 통하여 이를 입증하여야 한다.

16. 하자보증 및 보증기간

무상 하자보증기간은 검수완료일로부터 2년으로 하고 이 기간 중 기기의 불량 또는 설치

의 부실로 인한 고장, 파손이 발생할 경우 책임을 지고 신속하게 무상으로 수리하거나 동일

제품으로 무상 교환하여야 하며 기타 소요되는 일체의 제반경비는 계약자가 부담한다.

단, 사용자의 과실로 발생한 사고는 실비로 정산한다.

17. 기타

1) 본 규격서에 명시된 사항은 최소한의 사양만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나

누락된 사항에 대하여는 성환문화회관의 목적 달성에 지장이 없도록 사전에 충분히 검토

하여 납품한다.

2) 시스템 납품에 참여하는 인력은 반드시 장비 운용설명서를 충분히 숙지하여 작업에 임해

야 하며, 모든 장비의 포장물은 내부 손상이 가지 않도록 주의하여 해체하고 지정된 장소에

거치한다.

3) 장비 납품 시 수직, 수평이 정확히 유지되도록 고정하고 배선 및 부품의 조립은 특별히 유의

하여야 하며, 작업 완료 후 반드시 현장 감독관의 입회하에 점검을 받아야 한다.

4) 작업은 주위 환경을 항상 청결히 유지하여야 하며 어떠한 경우에도 장비에 무리한 힘을

가하여서는 안 된다.

5) 감독관으로부터 제품설치, 작동불량 등 보완 요구사항이 제시되면 계약자는 이를 최대한

수용하여 보완하여야 한다.

6) 납품 장비의 초기 전원 투입 시에는 반드시 당사 감독관의 입회하에 실시한다.

7) 제품규격과 상이한 규격의 제품을 납품하거나 납품기한 내에 사업이행을 하지 않았을

경우와 요구서류 미제출시 그 책임은 계약자에게 있다.

8) 성환문화회관과 계약자간 해석에 차이가 있을 때에는 담당직원과 협의하여 제품의

설치가 최적화 되고 정상가동 될 수 있도록 최대한 수용한다.

18. 납품기한 : 계약체결일로부터 30일 이내

19. 납품장소

충청남도 천안시 서북구 성환읍 성진로 15 성환문화회관 대공연장 내 지정 장소

특기 사항

1. 일반사항

『성환문화회관 무선인터컴 구매』에 대한 납품에 대하여 정한 것이다.

2. 특기사항

본 설비는 공연 및 행사 등의 사용 목적에 따라 장비의 기능이 최대의 효과를 얻을 수           있도록 기술적인 사항을 충분히 검토하여야 한다.

(공통사항)

1) 무선 인터컴 안테나는 감독관 협의 하에 본 장비가 운영되는 곳에서 무선 신호가                끊어지지 않도록 충분히 면밀하게 측정 및 확인 후 적합한 장소에 케이블 노출을                최소화하여 견고하게 배선한다.

2) 모든 장비는 시방서에 명기되어 있는 성능 이상의 제품으로 운용 및 결선에 누락되는            사항이 없도록 하여야 한다.

3) 랙에 장착 가능한 장비는 움직임이 없도록 견고하게 장착하여야 하며, 필요시 장비간의 유         격을 장비 동작에 적당한 온도를 유지할 수 있도록 하여야 한다.

4) 배선은 각 회로별, 기능별 개별적으로 라벨링하여 구분이 가능하도록 하여 배관과 함께 포         설한다.

5) 배선된 케이블의 단말 작업이 필요한 경우 작업 시 발생되는 잔여물이 장비에 혼입되지          않도록 모든 장비를 비닐 등으로 보호하여야 한다.

6) 케이블의 길이는 장비의 제원만큼 여유 있게 재단하여 추후 발생할 수 있는 점검 활동에         문제가 되지 않도록 한다.

7) 무선 인터컴간의 통신에서 서로 정확한 의사 전달이 가능하도록 설정한다.

8) 기존에 사용하는 유선인터컴 장비와 신규 설치하는 무선인터컴 장비를 100% 호환 운영

가능하도록 설치하여야 하며 , 유·무선 상호간 통신에 잡음 없는 완벽한 양방향 통신이

가능하도록 한다.

9) 납품 완료 후 감독관 입회하에 시운전을 통해 최종적으로 시스템의 이상 유무를 확인하여         야 한다.

10) 무선 인터컴 본체 및 송수신기는 제조사 또는 수입품인 경우 한국 공식 총판사의 정품 인         증서, 공급 확약서, 기술지원 확약서를 제출하여야 한다.

11) 5Ghz 주파수대역을 사용하고 국내전파인증이 된 제품이어야 한다.

12) 2선식 및 4선식 오디오브릿지 기능이 있어야 한다.

13) 2채널 이상의 동시 통화가 가능하고, 3개 이상의 통화그룹을 제공하여야 한다.

14) 외부 연결을 위한 2개 이상의 2Wire/4Wire 인터페이스가 있어야 한다.

15) 1개의 베이스에 최대 128개 벨트팩을 연동할 수 있어야 한다.

16) 기존 유선인터컴과의 통신 벨런스를 맞출 수 있어야 한다.

17) 2개 이상의 안테나가 있어 끊김이 없도록 한다.

3. 내역서

NO	품명	규격	단위	수량	비고
1	무선인터컴 베이스 스테이션	5Ghz Wireless Intercom Base Station	EA	1
2	무선인터컴 벨트팩	5GHz W/L Intercom Beltpack	EA	2
3	무선인터컴 헤드셋	W/L Intercom Headset-Single Ear	EA	2
4	무선인터컴 배터리	Ni-MH Rechargeable Battery pack	EA	2
5	무선인터컴용 파우치	무선벨트펙 보호용 파우치	EA	2
6	무선인터컴용 충전기	4 slot Battery Charger	EA	1

4. 사양서

1) 무선인터컴 베이스스테이션

1. 용 도

본 기기는 5GHz 대역을 사용하는 IP 기반 무선 인터컴 시스템의 메인 베이스 스테이션으로, 다자간 양방향 통신을 제공하여야 한다.

무선 통신 및 유선 인터컴(2-Wire / 4-Wire)을 통합 운용할 수 있는 하이브리드 인터컴

시스템이어야 한다.

2. 기 능

본 기기는 다채널 인터컴 시스템으로서, 1개의 베이스 스테이션 기준 최대 128개의 무선

벨트팩 또는 수신기와 연동되어 사용될 수 있어야 한다.

대공연장 공연 및 행사 등에서 사용하는 시스템으로 무대 좌·우 등 전 구역에서 혼선 및

끊김현상이 없도록 구성되어야 한다.

기존 설치되어 있는 유선 인터컴 장비와 연동이 가능하여야 하며, 유·무선 통합 운용이

가능하도록 설치되어야 한다.

3. 사 양

- Audio Bandwidth : 200 Hz – 7.2 kHz

Headset Output : 500 mW / 32 Ohms

Radio Frequency Range : 5 GHz UNII Band (5180 – 5845 MHz, region dependent)

RF Modulation : QPSK

System Type : IP 기반 하이브리드 인터컴 시스템

Beltpack Capacity : 최대 128대 연결 가능

Talk Channels : 최대 10 채널

Latency : 23 ms 이하 (one-way)

Encryption : AES 256-bit

Antenna Type : External 1/2-wave dipole, SMA female ×2

2-Wire Interface : XLR-3F / XLR-3M loop-through

4-Wire Interface : RJ-45, 600Ω balanced, level adjustable

Line C/D (4-Wire) : XLR-3F input / XLR-3M output

Network Interface : RJ-45, 100 Mbps PoE

Daisy Chain : RJ-45 PoE Line ×2

Multi-Sync : 최대 5대 Base Station 동기화

Power Input : 48–56 VDC (Dual input) / External PSU 100–240 VAC

Operating Temperature : 0°C ~ 50°C

※ 상기사양 동등이상

※ 정품공급 확약서 및 기술지원 확약서 제출

2) 무선인터컴 벨트팩

1. 용 도

본 기기는 무선 인터컴 베이스 스테이션과 연동하여 사용하는 개인용 무선 벨트팩으로서,

사용자 간 양방향 음성 통신을 제공하여야 한다.

무선 인터컴 시스템과 유선 인터컴 시스템(2-Wire / 4-Wire)과 연동된 환경에서 사용 가능한

휴대형 무선 단말 장비이어야 한다.

2. 기 능

본 기기는 헤드셋 연결을 통해 음성 통신이 가능하여야 하며, 휴대형 무선 단말기로 운용

가능하여야 한다.

최소 2채널 이상의 동시 통화가 가능하여야 하며, 최대 5개의 그룹(Conference) 채널 선택

기능을 통해 다자간 통신이 가능하여야 한다.

배터리 상태, 통신 상태 등의 정보를 표시 또는 확인할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

3. 사 양

- Audio Bandwidth : 200 Hz – 7.2 kHz

Radio Frequency Range : 5 GHz UNII Band (5180 – 5845 MHz)

RF Modulation : QPSK

Channels : 2채널 동시 통화 / 최대 5 그룹 채널 선택

Antenna : Internal

Headset Connector : 6-pin mini-DIN

Microphone : Dynamic 또는 Electret

Headset Output : 250 mW / 32 Ohms

Display : OLED

Controls : Push buttons

Battery : Rechargeable Ni-MH (BAT50) 또는 AA 배터리 사용 가능

Battery Life : 약 9시간

Latency : 23 ms 이하

Encryption : AES 256-bit

Operating Temperature : 0°C ~ 50°C

※ 상기사양 동등이상

※ 정품공급 확약서 및 기술지원 확약서 제출

3) 무선인터컴 헤드셋

1. 용 도

본 기기는 단일 이어(Single-ear) 타입의 헤드셋으로서, 무선 인터컴 벨트팩과 연결하여 음성 송수신을 위한 장비로 사용되어야 한다.

마이크와 이어피스를 통해 사용자 간 양방향 통신이 가능하여야 한다.

2. 기 능

본 기기는 헤드셋을 통해 음성 송수신이 가능하여야 한다.

다이나믹 마이크를 적용하여 안정적인 음성 입력이 가능하여야 한다.

벨트팩 장비와 연결하여 통화 및 모니터링이 가능하여야 한다.

3. 사 양

- Headset Type : Single-ear

Microphone Type : Dynamic

Microphone Impedance : 560 Ohm

Earphone Impedance : 32 Ohm

Connector Type : 6-pin mini-DIN

※ 상기사양 동등이상

※ 정품공급 확약서 및 기술지원 확약서 제출

4) 무선인터컴 배터리

1. 용 도

본 기기는 무선 인터컴 벨트팩의 전원을 공급하기 위한 전용 충전식 배터리로서, 벨트팩 장비

에 전원을 공급할 수 있어야 한다.

2. 기 능

본 기기는 충전식 배터리로 반복 사용이 가능하여야 하며, 무선 인터컴 벨트팩에 장착하여

안정적인 전원 공급이 가능하여야 한다.

완전 충전 시 약 9시간 이상 연속 사용이 가능하여야 한다.

충전 및 방전을 반복하여 사용할 수 있는 구조로서, 최소 500회 이상의 충전 사이클을

지원하여야 한다.

3. 사 양

- Battery Type : 2.4V 2450mAh Ni-MH Rechargeable Battery Pack

Charging Time : 최대 4.5시간

Operation Time : 약 9시간 (20% TX 모드 기준)

Life Cycle : 최소 500회 이상

Storage Temperature : -20°C ~ 40°C

※ 상기사양 동등이상

※ 정품공급 확약서 및 기술지원 확약서 제출

5) 무선인터컴용 파우치

1. 용 도

본 기기는 무선 인터컴 벨트팩을 보호하기 위한 전용 파우치로서, 벨트팩 장비를 수납 및

보호하기 위한 용도로 사용되어야 한다.

2. 기 능

본 기기는 벨트팩 장비를 안정적으로 수납할 수 있는 구조이어야 한다.

외부 충격으로부터 장비를 보호할 수 있는 내구성을 가져야 하며, 이동 및 착용 시 안정적인

사용이 가능하여야 한다.

벨트팩 장비에 정확히 맞는 전용 구조여야 한다.

3. 사 양

- Product Type : Beltpack Protective Pouch

Material : Silicon (내구성 소재)

Compatibility : BP850 Beltpack

※ 상기사양 동등이상

※ 정품공급 확약서 및 기술지원 확약서 제출

6) 무선인터컴용 충전기

1. 용 도

본 기기는 무선 인터컴 벨트팩 및 전용 배터리를 충전하기 위한 전용 배터리 충전 장비로서,

다수의 장비를 동시에 충전할 수 있어야 한다.

2. 기 능

본 기기는 최대 7개의 충전 슬롯을 통해 벨트팩 및 배터리를 혼합하여 동시에 충전이

가능하여야 한다.

충전 상태를 확인할 수 있는 LED 인디케이터를 통해 전원 상태 및 충전 상태를 표시할 수

있어야 한다.

3. 사 양

- Power Input : 15V DC, 7A (Max. 105W)

Charging Capacity

*최대 7포트 충전

*벨트팩 최대 5대 + 배터리 2개 동시 충전 가능

Charging Time : 최대 4.5시간 (완전 충전 기준)

Status Indicator

*Power (Green)

*Charging / Ready (Red/Green)

*Error / Empty (Amber)

Operating Temperature : 0°C ~ 40°C

※ 상기사양 동등이상

※ 정품공급 확약서 및 기술지원 확약서 제출