Ⅰ.물품구매 과업 안내서

Ⅱ.무대음향장비 납품 사양서

제 1 장  일 반 사 양 서

제 2 장  특 기 사 양 서

Ⅰ. 물품구매 과업 안내서

1. 사업명 : 천안예술의전당 대공연장 무대음향장비(마이크)구입

2. 목  적

- 공연장의 기본장비 보완으로 질 높은 무대장비제공

- 천안예술의전당 음향기기 구매건에 관한 일반적인 공통 사항으로

가장 합리적이고 효율적인 음향 시스템이 되도록 하는데 있다.

3. 구매 내역

번호	품 명	규 격	수량	단위	비 고
1	W/L TRANSMITTER(BELT TYPE)	UR1-4H	4	EA
2	W/L TRANSMITTER(HANDHELD TYPE)	UR2/BETA58-4H	4	EA
3	LAVALIER MICROPHONE	MKE2-5-3GOLD-C	8	EA
4	MINITURE MICROPHONE	KM-184stereo pair	2	EA
5	W/L TRANSMITTER(HANDHELD TYPE)	ULX2/SM58-X7	6	EA
6	W/L TRANSMITTER(BELT TYPE)	ULX1-X7	6	EA
7	W/L RECEIVER	ULXP4-X7	4	EA
8	1CH W/L TRANSCEIVER	TR-700	2	EA
9	HEADSET WITH DYNAMIC BOOM MIC	PH-88	2	EA
10	SPEAKER MOVEMET CASE		2	EA

4. 포함내용

가. 기술인력 지원 및 담당직원 기술 이전

5. 설치 및 납품 기한 : 계약일로부터 15일 이내(휴일포함)

6. 설치 장소 : 천안예술의전당 대공연장

7. 사업자 선정방법 및 평가

- 객관적이고 공정한 기준과 절차를 적용, 공개경쟁에 의해 많은 사업자에게 참여기회를 부여하여 우수한 기술을 보유한 사업자를 선정한다.

※ 단) 납품하고자 하는 제품사항이 위 규격과 상이할 시 입찰일전까지 천안예술의전당 무대예술팀(041/ 901-6621)에게 객관적 자료로서 동등성능 이상이라는 확인을 받아야 합니다.

8. 계약방법

가. 일반경쟁입찰

나.｢국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣ 제12조에 의한

자격을 구비하고, 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격

등록규정에 따라 나라장터(G2B)시스템에 입찰일 전일까지 입찰

참가 등록을 필한 자

다. 규격입찰을 개찰한 결과 적격자로 확정된 사업자 중 예정가격 이하 최저가를 투찰한 업체를 낙찰자로 선정한다.

9. 제출서류

가. 실수요 기관 제출 서류

-「천안예술의전당 대공연장 무대음향장비(마이크)구입 」공급계약 체결 시 납품 업체는 발주처의 원활한 지원을 위하여 계약 후 7일 이내에 다음 서류를 제출하고 현장 감독관의 승인을 받아야 한다.

- 계약 후 제출서류

o 제품 인증서 : 2부

o 물품 상세 명세서 및 승인사양서 2부

o 물품 사용설명서

o 무선기기 형식인증서

o 주요 물품(무선마이크 설비)에 대한 품질 보증과 향후 A/S를

위하여 수입원의 공급자 증명원 및 A/S지원 확약서 제출

o 정품 인증서 각 2부

o 장비보증증서 : 1부

o 계약부서 요구 시 위 내용 이외의 별도 서류 제출

10. 설비 및 물품납품조건

가. 공급장비는 아래의 조건하에서 성능저하나 고장, 파손이 없어야 한다.

나. 납품 완료된 무선시스템이 전파법에 의해 허용된 주파수의 형식

승인을 완료하여야 한다.

다. 모든 품목은 기재된 사양의 동등이상 제품으로 납품한다.

라. 모든 품목은 각 품목별로 포장해서 개봉되지 않은 상태로 운반하여 납품하는 것을 원칙으로 하며, 현장 감독관의 요구에 따라 검사를 받은 후 합격된 물품에 대하여 반입하고, 불합격된 물품은 즉시 반출시켜야한다.

마. 계약자는 납품 설치 완료 후 아래납품 확인서 4부를 제출하여야 한다.

바. 검수 완료 이후에 공급업체의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 손해에 대해서는 공급업체에서 변상 조치하여야 한다.

11. 보증기간

- 계약자는 본 물품에 대하여 납품일로부터 2년간 성능을 보증             하며 이 기간 중 발생하는 모든 하자에 대해 계약자 비용으로            최단 기간 (문제발생으로 인해 운영에 지장을 미치지 않는 기            간을 칭함) 안에 신제품으로 교체하여야 한다.

Ⅱ. 무대음향장비 납품 사양서

제 1 장 일 반 사 양 서

가.목 적

본 사양서는 음향기기의 납품에 대한 제품 일반사항 및 성능에 대하여     적용한다.

나. 적용 범위 및 법규

1) 발주자 지정 장소까지의 운반 및 하차

2) 납품기기의 성능, 하자 보장책임 및 보전에 필요한 제반 행위

3) 한국 공업 표준 규격

4) 기타 관련 법규

다. 운반 및 납품

1) 계약사는 제작, 시험 완료 후 운반하여 납품한다.

2) 계약사에서 납품하는 장비는 정식으로 수입한 제품이여야 하며 향후

하자보증 기간이 완료되었어도 A/S가 가능하도록 기술지원에 문제가   없어야 한다.

3) 모든 제작품은 완전 조립된 상태로 납품함을 원칙으로 한다.

※ 단, 완전 조립된 상태로 운반 및 납품이 불가능한 제작품은 분해 운        반하되 계약사 책임으로 재조립하여야 한다.

4) 납품장소는 발주자가 지정하는 장소로 한다.

5) 납품은 계약일로부터 15일 이내에 설치 완료하여 시험 운영을 거쳐        정상운영 되어야 한다.

6) 계약사는‘장비 규격서’에 명시된 물품을 일괄 공급하여 감독관이

지정하는 장소에 감독관 및 담당직원의 입회하에 납품, 설치하여

야 한다.

7) 본 무선기기 시스템의 납품 시 파손 또는 시험 중 에러가 발생하였을

경우 A/S를 불허하며, 동일 사양 이상의 신규 제품으로 교체하여야

한다.

8) 계약자는 납품하는 모든 제품에 대한 물품 규격서를 100% 만족시키        는 정품(완제품)으로 공급하여야 하며, 주요 구성품과 부품 역시 제        조사의 정품만을 사용하여야 한다. OEM 제품은 제외한다. 또한,          감독관이 필요하다고 인정되는 서류 요구 시 제출하여야 한다.

9) 시스템 설치에 필요한 소요자재, 부대비용은 도급자가 부담하고, 작업

수행 중 제반 안전사고 및 설치 과정에서 발생되는 행정적, 기술적 문제

처리는 계약자가 책임지고 처리한다.

10) 시스템 설치 등 작업수행으로 인해 발생된 타 시설물의 피해 및 손상에

대해서는 계약자가 원상 복구 또는 보상하여야 한다.

11) 납품완료는 시스템의 납품, 설치, 시험운영 후 감독관의 검수, 검        사에 의한다.

라. 하자 및 보수

기기불량 이나 제품하자로 인한 고장 또는 파손이 발생할 경우 납품자는 책임을 지고 신속하게 무상, 교환하고 하자 보증기간은 납품일로부터 2년간 품질을 보증 한다. 단, 천재지변, 사용자 부주의로 불량이나 파손부분은 유상, 교환 및 수리한다.

마. 납품 자재 관리

각종 제작 납품 설치 시 소요되는 기간 동안 제품에 대한 자체 관리방안을 강구하여야 하며, 손상된 제품에 대하여는 계약사가 책임지고 보수 또는 교환 신설하여야 한다.

바. 납품기한

계약 체결 후 발주처와 협의한다.

사. 기타 사항

본 도서의 규격 및 사양서에 표시되지 않은 사항이나 의견이 있을 시에

는 발주처와 협의하여 결정한다

제 2 장  특 기 사 양 서

가. 납품 개요

천안예술의전당은 지역문화예술 발전을 위해 건립한 관내의 최고 복합문화공간으로 시민에게 양질의 서비스를 제공하기위하여 최고의 시스템을 마련하고자 한다. 따라서 전당에 납품할 음향기기는 현재 사용 중인 제품과 호환이 되어야 하며, 제품의 성능은 동등 이상이어야 한다.

나. 시스템 스펙 (System Specifics)

대공연장에서 사용하는 무선마이크 시스템의 수신기 UR4D와 호환이 가능한 송신기로 동사의 제품 SERIES 중, W/L TRANSMITTER(BELT TYPE) : UR1-4H 및 W/L TRANSMITTER(HANDHELD TYPE) :UR2/BETA58-4H는 518~578MHz[H4] 대역이어야 한다.

본 전당에서는 BELT TYPE 무선마이크는 SHURE社의 UR1 및 ULX1을 사용하고 있으므로 LAVALIER MICROPHONE( MKE2-5-3GOLD-C)는 여기에 맞는 커넥터를 제작하여 납품하여야 한다.

소공연장에서 사용하는 무선마이크 시스템의 수신기는 ULXP4와 호환이 가능한 송신기로 동사의 제품 SERIES 중, W/L TRANSMITTER(BELT TYPE) : ULX1-X7 및 W/L TRANSMITTER(HANDHELD TYPE) : ULX2/SM58-X7은 925~937.5MHz[X7] 대역이어야 한다.

INTERCOM SYSTEM은 기존 사용하는 제품과 호환이 가능한 제조사의 것으로 해야 한다.

SPEAKER MOVEMENT CARRIER는 본 전당에서 사용중인 스피커 MAYER社의 M2DSUB를 이동하기 쉽게 캐스터가 부착된 것이여야 하며, 제작 시에는 감독관과 협의 후 도면 제출 승인을 득한 후에 제작한다.

다. 제품사양

1) W/L TRANSMITTER(BELT TYPE)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 바디팩 송신기로서 핀 또는 헤드셋 마이크를 장착하여 사용할 수 있어야 하고 기타용 케이블을 열결 할 수 있어야 한다. 적외선 송신기 싱크기능이 있어야 하고 비트맵 광 LCD를 통해 송신기의 각종 상태 파악 및 제어를 할 수 있어야 하며 경량의 마그네슘 재질로 만들어 져야 한다. 주파수 및 전원 잠금 및 마이크 또는 악기용 케이블 고정을 위한 잠금형 커넥터가 있어야 한다. 2A 건전지를 사용하여 8시간 지속 사용이 가능한 기기이어야 한다.

2) 기기특성

- RF Carrier Frequency Range	: 518-865 MHz, depending on region

- Working Range	: UR1, UR2: 150 m (500 ft.), under typical	conditions 500 m (1600 ft) line-of-sight,

outdoors for a single system	- Audio Frequency Response	: 40 - 18,000 Hz, (+1 dB, -3 dB).

- Gain Adjustment Range	: UR1: -20 to +35 dB

: UR2: -10 to +20 dB

- Modulation	: FM (45 kHz max. deviation), compander	system with pre- and de-emphasis

- RF Power Output	: See table above.

- Dynamic Range	: >105 dB, A-weighted

- Image Rejection	: >110 dB typical

- Spurious Rejection	: >90 dB typical

- Ultimate Quieting (ref. 45 kHz

deviation)	: >100 dB, A-weighted

- Signal Polarity	: Positive pressure on microphone diaphragm

(or positive voltage applied to tip of

WA302 phone plug) produces positive

voltage on XLR output pin 2 with respect

to XLR pin 3 and on the tip of the

1/4-inch output jack.

- System Distortion (ref. ± 45 kHz

deviation, 1 kHz modulation)	: 0.3% Total Harmonic Distortion typical

- Power Requirements	: Two 1.5V AA batteries

- Current Drain	: UR1, UR2: 180 mA max. (normal RF power

setting) 240 mA max. (high RF power

setting)

- Battery Life (Typical)	: 9.5 hours (low power)

: 6 hours (high power)

- Operating Temperature Range	: -18° to +57° C (0° to +135°F)

- Overall Dimensions	(H x W xD)	: 98 mm L x 60 mm W x 17 mm D	(3.84 x .38 x 0.66 in.)

- Net Weight	: 97 g (3.4 oz.) without battery

- Housing	: UR1: Cast magnesium

: UR2: Aluminum die-cast handle and

aluminum machined battery cup

* UR1 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

2) W/L TRANSMITTER(HANDHELD TYPE)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 핸드헬드 송신기로서 BETA58 초지향성 마이크를 장착하였고 자동 주파수 선택 및 적외선 송신기 싱크 기능이 있어야 하고 비트맵 광 LCD를 통해 송신기의 각종 상태 파악 및 제어를 할 수 있어야 하며 금속 다이케스팅 재질로 이루어져 있어야 한다. RF 안전 모드가 있어 일시적으로 RF송출을 소거, 사용자가 다른 송신기가 사용하고 있는 채널에 방해하지 않고 송신기의 주파수 설정을 변경할 수 있도록 하는 기능이 있어야 한다. 주파수와 전원 잠금이 가능하여야 하고 2A건전지를 사용하여 8시간 지속 사용이 가능한 기기이어야 한다.

2) 기기특성

< UR2 >

- RF Carrier Frequency Range	: 518-865 MHz, depending on region

- Working Range	: UR1, UR2: 150 m (500 ft.), under typical	conditions 500 m (1600 ft) line-of-sight,

outdoors for a single system	- Audio Frequency Response	: 40 - 18,000 Hz, (+1 dB, -3 dB).

- Gain Adjustment Range	: UR1: -20 to +35 dB

: UR2: -10 to +20 dB	- Modulation	: FM (45 kHz max. deviation), compander	system with pre- and de-emphasis

- RF Power Output	: See table above.

- Dynamic Range	: >105 dB, A-weighted

- Image Rejection	: >110 dB typical

- Spurious Rejection	: >90 dB typical

- Ultimate Quieting (ref. 45 kHz

deviation)	: >100 dB, A-weighted

- Signal Polarity	: Positive pressure on microphone diaphragm

(or positive voltage applied to tip of

WA302 phone plug) produces positive

voltage on XLR output pin 2 with respect

to XLR pin 3 and on the tip of the

1/4-inch output jack.

- System Distortion (ref. ± 45 kHz

deviation, 1 kHz modulation)	: 0.3% Total Harmonic Distortion typical

- Power Requirements	: Two 1.5V AA batteries

- Current Drain	: UR1, UR2: 180 mA max. (normal RF power

setting) 240 mA max. (high RF power

setting)

- Battery Life (Typical)	: 9.5 hours (low power)

: 6 hours (high power)

- Operating Temperature Range	: -18° to +57° C (0° to +135°F)

- Overall Dimensions	(L x Dia)	: 258 x 51 mm (10.15 x 2 in.)	- Net Weight	: 314 g (11.1 oz.) without battery

- Housing	: UR1: Cast magnesium

: UR2: Aluminum die-cast handle and

aluminum machined battery cup

< BETA58 >

- Type	: Dynamic (moving coil)

- Frequency Response	: 50 to 16,000 Hz

- Polar Pattern	: Supercardioid, rotationally symmetrical about

microphone axis, uniform with frequency.

- Output Level (at 1,000 Hz)	: Open Circuit Voltage -51.5dBV/Pa (2.6 mV)

- Impedance	: Rated impedance is 150 ohms (290 ohms

actual) for connection to microphone inputs

rated low Z Phasing.

: Positive pressure on diaphragm produces

positive voltage on pin 2 with respect to

pin 3.

* UR2/BETA58 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

3) LAVALIER MICROPHONE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본기기는 무지향성 Clip-on condenser 마이크로폰으로 뮤지컬, 연극등 다양한 공연에 적합하고, OPEN TYPE CABLE로 원하는 기종의 커넥터를 연결하여 사용이 가능하며  땀에 강한 새로운 엄브렐라 진동판™ 채택하여, 높은 음압레벨과 과도특성이 우수하여야 한다.

2) 기기특성

- Connection cable	: 5.2 ft. (1.6 m)

- Connector	: Mini-jack (evolution wireless)

- Dimensions	: d=4.8mm

- Frequency response (microphone)	: 20 - 20,000 Hz +-3dB

- Max. sound pressure level (passive)	: 142 Db

- Pick-up pattern	: Omni-directional

- Sensitivity in free field, no load (1kHz) : 5 mV/Pa

- Weight	: 1 g

* MKE2-5-3GOLD-C 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

4) MINITURE MICROPHONE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본기기는 단일지향성 마이크로폰으로 넓은 주파수 대역과 고감도의 성능은 마이크 사용자로 하여금 사운드를 부드럽고 선명하게 들려주어야 한다.

2) 기기특성

- Acoustical operating principle	: Pressure gradient transducer

- Frequency response	: 20 Hz ~ 20 kHz

- Pick-up pattern	: Cardioid

- Sensitivity at 1 kHz into 1 kohm	: 15 mV/Pa

- Rated impedance	: 50 ohms

- Rated load impedance	: 1 kohms

- Equivalent noise level, CCIR	: 22 dB

- Equivalent noise level, A -weighted	: 13 dB-A

- Signal-to-noise ratio, CCIR

(rel. 94 dB SPL)	: 72 dB

- Signal-to-noise ratio, A-weighted

(rel. 94 dB SPL)	: 81 dB

- Maximum SPL for THD 0.5%	: 138 dB

- Maximum output voltage	: 10 dBu

- Supply voltage (P48, IEC 61938)	: 48 V ± 4 V

- Current consumption (P48, IEC 61938) : 3.2 mA

- Matching connector	: XLR3F

- Dimensions	: D 22 x L 107 mm

- Weight	: approx. 80 g

* KM-184 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

5) W/L TRANSMITTER(HANDHELD TYPE)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 핸드헬드 송신기로서 SM58 단일지향성 마이크를 장착하였고 925MHz에서 937.5MHz 사이의 주파수 대역에서의 사용이 가능하며 다기능 LED 표시기(전원, 잠금, 뮤트, 건전지 잔량표시)가 있어 상태 표시가 가능하여야 한다. 다양한 음원에 상용할 수 있도록 레벨 감도를 변경할 수 있는 게인 조절장치가 있어야 하고 9V 건전지로 8시간 연속 사용이 가능한 기기이어야 한다.

2) 기기특성

< ULX2 >

- RF Carrier Frequency Range	: 925MHz to 937.5MHz

- Effective Range	: 100 m (300 ft.) under optimal conditions

- Audio Frequency Response	: 25 to 15,000 Hz, ±2 dB

- Transmitter Audio Polarity	: Positive pressure on microphone diaphragm (or positive voltage applied to tip of WA302 phone plug) produces positive voltage on pin 2 (with respect to pin 3 of low impedance output) and the tip of the high impedance 1/4-inch output

- Transmitter Gain Adjustment Range	: 25 dB

- Receiver Audio Output Level

(±38 kHz deviation, 1 kHz tone)	: XLR connector (into 600 ohm load): +3.9

dBV (line), –17 dBV (mic)

: 1/4 inch connector (into 3000 ohm load): –2㏈V

- Impedance	: ULX1 (input): 1 Megohm ULXS4, ULXP4

(output): 50 ohms at line level; 2000 ohms

at mic level

- Modulation	: ±38 kHz deviation compressor-expander

system with pre- and de-emphasis.

- RF Power Output	: 10 mW maximum

- Dynamic Range	: >100 dB, A-weighted

- RF Sensitivity	: 1.26 μV for 12 dB SINAD (typical)

- Image Rejection	: 80 dB typical

- Spurious Rejection	: 75 dB typical

- Ultimate Quieting (reference ±38

kHz deviation)	: >105 dB, A-weighted

- System Distortion (reference ±38 kHz

deviation, 1 kHz modulation)	: 0.3% total harmonic distortion, typical

- Power Requirements	: 9V alkaline battery; 8.4 V Nicad optional

- Battery Life	: 8 to 9 hours (with 9V alkaline battery)

- Operating Temperature Range	: - 20° to 49° C (- 4° to 120° F)

- Overall Dimensions (L x Dia)	: 228.6 x 51 mm (9 x 2 in)

- Net Weight	: 289 g (10.2 oz.) without battery

< SM58 >

- Type	: Dynamic (moving coil)

- Frequency Response	: 50 to 15,000 Hz

- Polar Pattern	: Unidirectional (cardioid), rotationally

symmetrical about microphone axis, uniform

with frequency

- Sensitivity (at 1,000 Hz Open

Circuit Voltage)	: -54.5 dBV/Pa (1.85 mV)

- Impedance	: Rated impedance is 150 ohms (300 ohms

actual) for connection to microphone inputs

rated low impedance

- Polarity	: Positive pressure on diaphragm produces

positive voltage on pin 2 with respect to

pin 3

* ULX2/SM58 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

6) W/L TRANSMITTER(BELT TYPE)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 바디팩 송신기로서 핀 또는 헤드셋 마이크를 장착하여 사용 할 수 있어야 하고 기타용 케이블을 열결할 수 있어야 한다. 925MHz에서 937.5MHz 사이의 주파수 대역에서의 사용이 가능하여야 한다. 전원 on-off/mute 스위치가 있고 다기능의 LED 표시기(잠금, 뮤트, 건전지 잔량)와 과부하시 피크 아이콘 생성이 가능하여야 하고 상황에 따라 0/-20dB 감쇠를 선택 할 수 있어야 한다. 9V 건전지를 장착하여 최대 8~9시간 지속사용이 가능한 기기이어야 한다.

2) 기기특성

- RF Carrier Frequency Range	: 925MHz to 937.5MHz

- Effective Range	: 100 m (300 ft.) under optimal conditions

- Audio Frequency Response	: 25 to 15,000 Hz, ±2 dB

- Transmitter Audio Polarity	: Positive pressure on microphone diaphragm

(or positive voltage applied to tip of

WA302 phone plug) produces positive

voltage on pin 2 (with respect to pin 3 of

low impedance output) and the tip of the

high impedance 1/4-inch output

- Transmitter Gain Adjustment Range	: 25 dB

- Receiver Audio Output Level

(±38 kHz deviation, 1 kHz tone)	: XLR connector (into 600 ohm load): +3.9

dBV (line), –17 dBV (mic)

: 1/4 inch connector (into 3000 ohm load): –2

dBV

- Impedance	: ULX1 (input): 1 Megohm ULXS4, ULXP4

(output): 50 ohms at line level; 2000 ohms

at mic level

- Modulation	: ±38 kHz deviation compressor-expander

system with pre- and de-emphasis.

- RF Power Output	: 10 mW maximum

- Dynamic Range	: >100 dB, A-weighted

- RF Sensitivity	: 1.26 μV for 12 dB SINAD (typical)

- Image Rejection	: 80 dB typical

- Spurious Rejection	: 75 dB typical

- Ultimate Quieting (reference ±38

kHz deviation)	: >105 dB, A-weighted

- System Distortion (reference ±38 kHz

deviation, 1 kHz modulation)	: 0.3% total harmonic distortion, typical

- Power Requirements	: 9V alkaline battery; 8.4 V

Nicad optional

- Battery Life	: 8 to 9 hours (with 9V alkaline battery)

- Operating Temperature Range	: - 20° to 49° C (- 4° to 120° F)

- Overall Dimensions (H x W x D)	: 96.5 x 67 x 26.7 (3.86 x 2.68 x 1.10 in.)

- Net Weight	: 79 g (2.8 oz.) without battery

* ULX1 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

7) W/L RECEIVER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 무선 수신기로서 뮤지션과 음향 설치 등에 적합하고 925MHz에서 937.5MHz 사이의 주파수 대역에서의 사용이 가능하여야 한다. 한 공간에서 최대 12채널까지 사용 가능하고 오디오 레퍼런스 컴팬딩 이란 특허 기술이 적용되어 있어야 하며 송신 오디오 표시, 수신 안테나 표시가 가능하여야 한다. 설정 저장을 위한 SET버튼이 있어야 하고 탈착 가능한 1/4 파장 안테나와 레벨 컨트롤이 가능한 XLR 및 1/4“ 출력이 가능한 기기이어야 한다.

2) 기기특성

- RF Carrier Frequency Range	: 925MHz to 937.5MHz

- Effective Range	: 100 m (300 ft.) under optimal conditions

- Audio Frequency Response	: 25 to 15,000 Hz, ±2 dB

- Transmitter Audio Polarity	: Positive pressure on microphone diaphragm (or positive voltage applied to tip of WA302 phone plug) produces positive voltage on pin 2 (with respect to pin 3 of low impedance output) and the tip of the high impedance 1/4-inch output

- Transmitter Gain Adjustment Range	: 25 dB

- Receiver Audio Output Level

(±38 kHz deviation, 1 kHz tone)	: XLR connector (into 600 ohm load): +3.9

dBV (line), –17 dBV (mic)

: 1/4 inch connector (into 3000 ohm load): –2

dBV

- Impedance	: ULXS4, ULXP4: (output): 50 ohms at line

level; 2000 ohms at mic level

- Modulation	: ±38 kHz deviation compressor-expander

system with pre- and de-emphasis.

- RF Power Output	: 10 mW maximum

- Dynamic Range	: >100 dB, A-weighted

- RF Sensitivity	: 1.26 μV for 12 dB SINAD (typical)

- Image Rejection	: 80 dB typical

- Spurious Rejection	: 75 dB typical

- Ultimate Quieting (reference ±38

kHz deviation)	: >105 dB, A-weighted

- System Distortion (reference ±38 kHz

deviation, 1 kHz modulation)	: 0.3% total harmonic distortion, typical

- Power Requirements	: 14 - 18 Vdc (negative ground), 550 mA

- Battery Life	: 8 to 9 hours (with 9V alkaline battery)

- Operating Temperature Range	: - 20° to 49° C (- 4° to 120° F)

- Overall Dimensions (H x W x D)	: 43 x 214 x 172 mm  (1.72 in. x 8.56 in. x

6.88 in.)

- Net Weight	: 1105g (2 lbs, 7 oz.)

* ULXP4 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

8) 1CH W/L TRANSCEIVER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 백라이트 LCD가 있어 야간 및 암전 상태에서도 기지국을 사용자가 쉽게 beltpack의 상태를 모니터링할 수 있어야하며 테이블 또는 Rackmountable로도 설치 가능하며, Beltpack 배터리는 12-14 시간까지 사용 할 수 있어야한다. 텔렉스 Audiocom, RTS, 클리어 - COM, & 기타 유선 인터폰 유형과 호환 가능하며, 베이스 스테이션에 편리한 IEC 전원 커넥터로 되어 있어야 한다.

2) 기기특성

- RF Frequency Range	: 518 - 608 MHz, 614 - 740 MHz, 796 - 868 MHz in 18 MHz TX and RX bands

- TR-700 Power Requirements	: 6 “AA” Cells Alkaline (NiMH optional)

- Temperature Range	: -4°F to 130°F (-20°C to 55°C)

- TR-700 Antenna	: ¼ Wave (supplied), Screw type, Replaceable

- FCC ID	: TR-700 (B5DM515)

- Frequency Response	: 300 Hz-8 kHz

- 4-Wire Input and Output	: Level Adjustable (2 Vrms typical)

- Telex RadioCom Intercom	: Input/Output Level Adjustable (1 Vrms typical), Line Impedance 300Ω

- RTS Intercom	: Input/Output Level Adjustable (0.775 Vrms typical), Line Impedance 200Ω

- Auxiliary Input	: Adjustable (2 Vrms typical)

- Auxiliary Output	: Adjustable (2 Vrms typical into 600Ω)

- Microphone Input Sensitivity	: TR-700 (7 mV)

- Local Headset Output	: 40 mW output into 600Ω (1% Distortion)

- TR-700 Current Draw	: 140 mA (Push-to-Talk, Talk On)

- Transmitter Type	: Synthesized Transmitter, 712 channels

- Transmit Power	: TR-700 (50mW Max. (Auto-power reduction))

- Modulation Type	: FM

- Deviation	: 40 kHz (35 kHz Europe)

- RF Frequency Stability	: 0.005%

- Modulation Limiter	: Peak-Responding Compressor

- Receiver Type	: Dual Conversion Superheterodyne, four Independent Synthesized IFs, FM, 712 channels each

- RF Sensitivity	: TR-700: <0.7 μV for 12 dB SINAD

- Squelch Threshold	: 20 dB SINAD

- IF Selectivity	: 3 dB at 230 kHz

- Image Rejection	: 70 dB or better

- Squelch Quieting	: 90 dB

- RF Frequency Stability	: 0.005%

- Distortion	: <1% at full deviation

- Product Dimensions/Weight	:  TR-700:  3.75”W x 5.05”H x 1.65”D (9.5cm x 12.8cm x 4.2cm), 16 oz (454 g) with alkaline batteries

* TR-700 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

9) HEADSET WITH DYNAMIC BOOM MIC

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 초경량의 헤드셋으로 주즈텍 마이크가 장착되어 있으며, 노이즈 캔슬링 기능이 있어서 안정된 음질 및 음량으로 전송 가능하다.

2) 기기특성

- Mic Type	: Flexible Dynamic Noise-Cancelling

- Mic Sensitivity	: -65 dBV/Pa @ 1 cm

- Mic Frequency Range	: 200 Hz – 10 kHz

- Mic Impedance	: 200 Ω

- Speaker Sensitivity	: 109 dB SPL @ 1 kHz, 1 mW

- Speaker Frequency Range	: 100 Hz – 7 kHz

- Speaker Impedance	: 300 Ω, 150 Ω

- Welght	: 2.5 oz

* PH-88 또는 동등 이상의 제품이어야 한다.

10) SPEAKER MOVEMENT CARRIER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 스피커를 이동하기위한 장치로 사각형태의 프레임에 캐스터를 부착하여 스피커를 위에 부착하거나 올려서 이동이 용이하게 하기위한 장비이다.

2) 기기특성

- 재질	: STEEL

- 도장	: 검정

- 외형규격(W x H x D)㎜	: 스피커 모델(MAYER社 M2DSUB)도면                                  참조 후 제작(감독관과 협의 후)